000007.

## 1.2.3. Формат ввода.

Ввод числовых величин осуществляется в десятичной системе счисления в соответствии со следующими допустимыми заданиями (Таблица 3.).

При программировании заданий, кроме вызова подпрограммы, ведущие нули можно опускать.

Конкретные пределы числовых значений, программируемых под адресом F, S, T, M, R, Q определяются типом станка и указываются в эксплуатационной документации на конкретный станок.