000008.

## 4.2. Описание режимов работы УЧПУ.

Работа оператора на пульте УЧПУ зависит от режимов работы устройства, которые задаются нажатием режимных клавиш.

Назначение клавиш и краткая информация о назначении режимов приводится в таблице 1.

При выборе режима его назначение индицируется в верхней строке экрана, называемой в дальнейшем командной строкой, а индикация на экране принимает вид, соответствующий заданному режиму.

Режимы выбирают, в общем случае, независимо один от другого, кроме следующих ограничений:

- во время отработки программы допускается заменять только "Автоматический" на "Полуавтоматический" режим и наоборот;
- при вводе УП с клавиатуры или выполнения вставки в текст УП в режиме "Редактирование" для смены режимов нужно предварительно отменить указанные подрежимы клавишей "Спец".

Каждый из режимов работы УЧПУ содержит несколько подрежимов, которые задаются выполнением определённой пультовой команды.

Пультовая команда (в дальнейшем команда) - это допустимая для конкретного режима последовательность символов, выполняющаяся по нажатию клавиши "Пуск" и вызывающая изменение состояния УЧПУ, станка или индикации на дисплее.

Последовательность символов для формирования команды набирается клавишами букв, цифр и знаков и индицируется во второй строке сверху на экране дисплея. Эта строка в дальнейшем называется строкой набора.

После выполнения команды в строке набора индицируется символ за последним символом команды, причём любая клавиша (кроме клавиши "Пуск"), нажатая после выполнения команды приводит к очистке строки набора и появления в ней символа нажатой клавиши.

Клавиша "ЗБ" всегда стирает последний набранный символ или команду.

Специальные клавиши вызывают немедленную реакцию на их нажатие, без использования клавиши "Пуск".

Все команды и реакции на специальные клавиши подробно рассматриваются для каждого режима.

Примечание.

Команда выполняется столько раз, сколько раз нажимается клавиша "Пуск". Исключение составляют некоторые команды режима "Редактирование".