000006.

## 1.2.2. Слово.

Элементом кадра является слово. Слово состоит из адреса и последующего числового значения нескольких разрядов (перед числовым значением могут быть записаны знаки "-", "+").

Х-1000

Х - адрес 1000 - числовое значение.

Адрес представляет собой одну из алфавитных букв (A - Z) и определяет смысл последующего числового значения.

Ниже, в таблице 2, перечислены адреса, которые используются для данного УЧПУ, и их смысл.

С использованием этих слов можно составить один кадр, причём порядок слов в кадре может быть произвольным.

Например, кадры
N G X Y F S M ПС
N F G X Y M S ПС

При одинаковых числовых значениях приведут к одинаковым результатам.

Рекомендуется порядок записи по ГОСТ 20999-86.