000011.

## 4.3.1.3. Ввод величин корректоров на размер инструмента.

Этот подрежим вызывается нажатием клавиш "R" "Пуск", после чего появляется индикация, показанная на Рис. 5.

В УЧПУ предусмотрено использование 299 корректоров с номерами от 1 до 299. Их величины индицируются на 23 страницах по 13 строк на каждой. Номер в начале строки является номером корректора.

Допустимые величины корректоров лежат в диапазоне -
Минус 9999.999 - Плюс 9999.999 мм.

Ввод величины корректора осуществляется с десятичной точкой, которая появляется при нажатии клавиши . Точка разделяет целую и дробную часть числа в миллиметрах. Отсутствие точки означает ввод числа в миллиметрах.

Величины корректоров доступны программисту через системные параметры, начиная с &1001, который соответствует N0001 в таблице величин корректоров.

Если величины корректоров уже известны, то их можно ввести с помощью команд, описанных в П. 4.3.1.2. Если же величины корректоров на длину не известны, то предлагается следующий способ измерения и ввода величин корректоров на длину инструмента.