000029.

## 4.6. Режим "Автоматический" и "Полуавтоматический".

Режимы "Автоматический" и "Полуавтоматический" вызываются клавишами соответственно и предназначены для отработки найденной УП, находящейся в памяти УЧПУ или на перфоленте.

Режим "Полуавтоматический" отличается от "Автоматического" тем, что при отработке УП происходит останов после каждого выполнения кадра и выдаётся сообщение "Кадр".

Допускается переход из режима "Автоматический" в "Полуавтоматический" и наоборот во время отработки УП.

Для работы в этих режимах существуют следующие группы команд:

- команды управления индикацией;
- команды задания и отмены подрежимов;
- команды управления подачей.

Каждая команда определённым образом изменяет индикацию на экране и (или) в командной строке.

Кроме того, в командной строке всегда индицируются:

За символом : - номер найденной программы
За символом N - номер найденного или выполняемого кадра.