000057.

## 4.11. Режим "Тест".

Данный режим вызывается нажатием клавиши "Тест" и предназначен для автономной проверки правильности работы отдельных блоков УЧПУ.

В этом режиме возможна работа в режиме диалога с процессором и выполнение тест - программ, поставляемых на перфолентах.

Для этого предназначены команды показанные в таблице 18.

Для работы с тест - программами и в режиме диалога с процессором следует обращаться к документам "Руководство по эксплуатации" и "Техническое описание" для УЧПУ 2С42-65.

Выход из режима диалога возможен двумя способами:

- если процессором не выполнялись никакие программы, то по нажатию клавиши "P" УЧПУ восстанавливает своё состояние,
- если выполнялась загрузка тест - программ или сами тест - программы, то командой "60000 G" программное обеспечение запускается заново.

В последнем случае УЧПУ теряет свою информацию, кроме хранящейся в памяти с сохранением информации. Это состояние УЧПУ является точно таким же, как и после включения питания УЧПУ.

Вообще говоря, работать в этом режиме должен только подготовленный персонал, в противном случае последствия могут быть любыми, так как УЧПУ не контролирует действия оператора.