000056.

## 3.5.1.3. Режим отмены коррекции на радиус инструмента.

Программированием G40 или D00 отменяется коррекция на радиус инструмента, причём её вывод происходит только при наличии в кадре запрограммированного линейного перемещения.

Если перемещение не задано, то происходит только отмена коррекции без вывода центра инструмента на запрограммированную траекторию.

Не допускается программирование G40 или D00 и G02, G03 в одном кадре.