000028.

## 2.1. Задание плоскости.

Программированием функций G17, G18, G19 одновременно задаются следующие условия отработки:

- плоскость круговой интерполяции и коррекции на радиус инструмента;
- ось, вдоль которой вводится коррекция на длину;
- ось, вдоль которой выполняется постоянный цикл;
- ось винта при линейно-круговой интерполяции в соответствии с Таблицей 7.

При этом следует заметить, что команда на перемещение не имеет никакого отношения к выбору плоскости.

Например, при команде
G17Z_
происходит перемещение по оси Z.