000052.

## 4.9. Управление отработкой программы или кадра.

Этот раздел содержит описание процесса отработки УП в режимах "Автоматический" и "Полуавтоматический" и кадра в режиме "Преднабор".

Отработка УП или кадра выполняется, если на пульте станка установлено управление от УЧПУ (Программа).

Перед началом отработки программы нужную УП (или её кадр) нужно найти, используя режим "Поиск".

Выполнением программы или кадра в "Преднаборе" управляют команды пульта УЧПУ показанные в таблице 16.

Примечание:

Эти команды могут подаваться и от пульта станка (или только от пульта станка) в зависимости от конкретного станка.