000069.

## 5.1. Функция шпинделя (S).

Программированием адреса S и последующего числового значения задаётся число оборотов шпинделя в минуту или номер ступени.

Пример:

Требуется запрограммировать 1000 об/мин. Это обеспечивается командой S1000

Максимальное задание оборотов шпинделя для УЧПУ составляет 9999 об/мин. Но конкретная максимальная скорость определяется паспортными данными станка и может отличаться от этого максимального значения.