000076.

## 6.1. Составление подпрограммы.

В начале подпрограммы программируется адрес : с последующим номером подпрограммы в пределах 0 - 99. Далее следует текст подпрограммы, составленной в соответствии с правилами программирования управляющих программ.

Для возврата из подпрограммы её последний кадр должен содержать М99. Можно запрограммировать М99 и отдельным кадром, с целью выхода из подпрограммы по условию (при использовании макроопераций в программе).