000062.

## 5.1.3. Сообщения об ошибках программирования.

G10 при G1 - программирование линейно-круговой интерполяции при действующей линейной.

НЕТ КООРД - программирование линейно-круговой интерполяции без линейной координаты.

ОШ.ПРОГР.G10 - при линейно-круговой интерполяции запрограммировано 4 координаты.

НЕСОВП.ЗН.ZК - несовпадение направления перемещения линейной координаты и знака шага винта при G10.

G2/3 БЕЗ IJK - программирование круговой интерполяции без задания I,J,K.

ОШ.ПРОГР.G2/3 - при круговой интерполяции запрограммированы 3 координаты.

НЕТ G2/3 - при программировании I,J,K не заданы G2 или G3.

РАД НЕ= - при программировании дуги окружности неправильно заданы координаты конечной точки или проекции радиуса I, J, K.

НЕ БЫЛО G27/G31 - до программирования G29 не были заданы G27, G28, G30, G31.

ВВОД КООР? попытка ввести коррекцию на радиус инструмента в преднаборе.

ВВОД КОРР. ПО ДУГЕ - программирование ввода коррекции совместно с программированием круговой интерполяции.

СЛ.КАДР-G0 - программирование G0 при вводе коррекции на радиус.

СЛ.КАДР-НЕТ ПЕР - при вводе коррекции на радиус в следующем кадре не заданы перемещения.

СЛ.КАДР-G27/G31 - программирование G27/G31 при введённой коррекции на радиус.

СЛ.КАДР-ИЗМG17/G19 - смена G17...G19 при введённой коррекции на радиус.

ИЗМ.КОРР.С G2/3 - изменение корректора на радиус при движении по дуге.

R ИНС>R ДУГИ - радиус инструмента больше радиуса запрограммированной дуги.

ОСТР.УГ. - при внутреннем сопряжении величина угла недопустимо мала.

НЕТ F - не запрограммирована или равна нулю подача, или не задана подача УЧПУ.

НОМ #? - обнаружен недопустимый номер формального параметра.

НОМ &? - обнаружен недопустимый номер системного параметра.

ОПЕР С & - попытка изменить содержимое системного параметра, для которого изменение недопустимо.

СООБ? - длина сообщения больше 27 символов или в сообщении встречается ПС.

ПРОБ? - нет пробела между выражениями в вычислительном кадре.

ФОРМАТ &? - попытка присвоить системному параметру величину не соответствующую его формату.

ПАРАМ>ДОП - величина параметра, получившаяся в результате вычислительных операций больше допустимой.

/0? - обнаружено деление на ноль.

N В ПЕРЕХ? - обнаружен переход по числу, не являющемуся номером.

КОРЕНЬ ИЗ - обнаружено вычисление квадратного корня из отрицательного числа.

НЕДОП.НАЧ.КАДРА - кадр начинается символами, отличными от N, :, /, &, #.

НЕДОП. М99 - в программе обнаружена М99 без предварительного вызова подпрограммы.

ПОДПРОГ? - вызов подпрограммы в преднаборе.

НЕТ П-П - не найдена вызываемая подпрограмма.

НЕДОП.ВЛОЖ - количество вложенных вызовов подпрограммы больше 5.

НЕДОП.СИМВОЛ - обнаружен символ, недопустимый в данной операции.

НЕДОП.G-ФУН - обнаружена недопустимая G-функция.

НЕТ) - комментарий в УП не имеет закрывающей скобки.

НЕДОП Р - номер подпрограммы меньше нуля или больше 99.

КОЛ-ВО М>ДОП - в кадре запрограммировано более пяти М-функций.

НЕДОП.ЗНАЧ - сообщение появляется одновременно с подчёркиванием в выполняемом кадре (теущий кадр) символа, для которого задана недопустимая величина.

НЕТ ОТМ КООР - задана функция G32 или М-функция конца кадра с перемещениями без предварительной отмены коррекции на радиус инструмента.

Примечание:

При появлении некоторых сообщений на индикации выполняемого кадра (текущий кадр) появляется горизонтальный курсор, подчёркивающий символ, к которому относится сообщение. Этот же символ будет подчёркнут в режиме "Редактирование". В этом случае к подчёркнутому символу нельзя применить команду "G"-поиск.