000048.

## 4.6.2.10. Зеркальная обработка.

Команды "ZX", "ZY", "ZZ" задают отработку программы с зеркальной обработкой заготовки по осям X, Y, Z соответственно.

Понятие "Зеркальная обработка по оси" нужно понимать следующим образом:

Все перемещения, запрограммированные для оси, по которой задана зеркальная обработка, будут выполняться симметрично в противоположном направлении (смотри документ "Программирование управляющих программ. Описание языка.").