# Бассейн - дело тонкое

При возведении загородного дома возникают проблемы, с которыми будущий домовладелец ни разу не сталкивался и, вероятнее всего, впредь никогда не столкнется. Но решать их как-то надо, иначе вы, к примеру, никогда не сможете окунуться в рукотворное озеро на своем участке или понежиться в собственном крытом бассейне. Да, речь именно о бассейнах, устройство которых требует и знаний, и опыта.

Самонадеянность - плохой помощник

Безусловно - плохой, хотя некоторые горячие головы все-таки иногда решают на свой страх и риск (в лучшем случае - руководствуясь опытом соседей) заняться устройством бассейна в коттедже или около него. Совет тут один: не стоит этого делать, лучше обратиться в специализированную фирму, благо их сейчас в городе достаточно. Ну и, естественно, о своей любви к плаванию в домашних условиях желательно поставить в известность проектировщиков дома и ландшафта. Профессиональные архитекторы и ландшафтные дизайнеры всегда могут дать хороший совет, порекомендовать компанию, которая специализируется на создании бассейнов, а главное, это позволит внести поправки в генпроект и проекты субподрядчиков. Бассейн представляет собой сложное инженерное сооружение, которое непременно заставит вас скорректировать мощность систем отопления, водоочистки, канализации, пересмотреть способы остекления и т. п.

Проектировщики наверняка помогут решить и самый первый вопрос - снаружи или внутри? Конечно, хозяин - барин, и если он любит купаться на открытом воздухе, чтобы солнышко над головой и чтобы на склоненных к воде ветвях птички чирикали, никто не вправе лишать его таких восхитительных ощущений. Однако стоит при этом учесть, что в нашем регионе вместо солнышка на небе преобладают серые кучевые облака, из которых то холодный дождь прыснет, то молния ударит. С другой стороны - крытые бассейны почти всегда обходятся дороже. Зато с третьей - не надо заботиться о сохранности чаши бассейна в зимний период. В то же время если вы уже проморгали бассейн на стадии проекта и дом фактически готов (а купаться ну очень хочется!), то выручить вас может только открытый вариант. К тому же надо признать, что бассейн под открытым небом необыкновенно украшает участок (правда, требуя при этом ухода).

Одним словом, факторов, влияющих на решение в пользу крытого и открытого вариантов, - масса, а потому, опять же, не следует пренебрегать консультациями профессионалов.

Пугать никого не хочется, но дилетантский подход к серьезным строительным сооружениям чреват весьма серьезными последствиями. Например, под действием веса воды (а вес этот может быть огромный) неправильно сделанный фундамент под чашей попросту разорвет! Или вот вариант: вы не учли бассейн при расчете мощности системы отопления, а в таком случае у вас либо собачий холод в бассейне, либо система отопления работает с постоянными перегрузками и в конце концов выходит из строя. А как слив воды из открытого бассейна на зиму? Его надо обязательно предусмотреть, иначе неизбежны повреждения чаши из-за промерзания. А запотевающие окна? Чтобы окна не покрывались «испариной», а также не служили «мостиками холода», следует обеспечить вентиляцию, подогрев полов и использовать не стандартные стеклопакеты, а специальные энергосберегающие окна.

Ab ovo

Впрочем, вентиляция и стеклопакеты будут волновать вас и исполнителей работ на финальных стадиях, а начинается все с вещей более приземленных - в буквальном смысле слова. Профессионального строителя бассейна в первую голову должно интересовать качество грунта в данном месте, а эти сведения, как правило, имеются у тех, кто проводил инженерно-изыскательские работы на участке. Не проводил? Тогда в определенном объеме их провести следует, иначе будет очень сложно определиться с типом бассейна.

Далее. Бассейн - это просто котлован, а значит, надо подвести воду, причем в немалых количествах. Время от времени вода должна куда-то сливаться, так что во избежание заболачивания участка нужно предусмотреть слив. В зависимости от того, открытый или крытый у вас будет бассейн, выбирается и место для него. Допустим, условия позволяют сделать открытый вариант, и вам при этом очень хочется, чтобы вышеупомянутые ветви склонялись и т. д. Что ж, красиво жить не запретишь, только учтите: в таком случае в воде постоянно будут плавать опавшие листья. Нежелательно располагать бассейн там, где постоянный ветродуй, где строения либо пышные кроны деревьев заслоняют солнце.

Или вот пример - в подвальном помещении вашего дома планируется расположить сауну, а значит, не исключено, что возникнет мысль: а не устроить ли рядом небольшой бассейн? Устроить, конечно, можно, но при этом, если чаша будет основательно заглублена, возникнет угроза для самого фундамента дома, что, согласитесь, очень серьезно. Да и вообще, не хочется за городом плескаться при искусственном свете, без воздуха и прекрасного пейзажа за окном. Лучше оборудовать бассейн в специальной пристройке, куда в изобилии проникает естественный свет.

Стационарные бассейны могут иметь разные конструкции, но все они, как правило, требуют больших земляных и строительных работ, и здесь надо четко следовать соответствующим нормам и правилам. Допустим, вы решили устроить бетонный бассейн - это самый надежный и долговечный вариант, но при этом и самый трудоемкий. Начинается строительство с рытья котлована, глубина которого должна несколько превышать глубину будущего бассейна. Форма котлована (в зависимости от формы бассейна) может быть самая разная: квадратная, прямоугольная, круглая, овальная и т. д. - чем сложнее конфигурация, тем больше времени понадобится на земляные работы. Затем следует бетонирование чаши по определенной технологии, которая у каждой компании своя, хотя есть и общие требования. Если толщина бетонного слоя будет меньше 25 см, то есть риск того, что промерзший грунт (а он в наших широтах иногда промерзает до глубины полтора метра) поспособствует появлению трещин в чаше. А поскольку бетон не является абсолютной преградой для воды, следующим этапом должно быть устройство надежной гидроизоляции. Она может быть, например, поверхностной, то есть представлять собой слой какого-то вяжущего вещества, которым покрывается бетон, и таким образом защищать его от проникновения влаги. Может быть проникающей - при этом поры бетона заполняются нерастворимыми соединениями, и он делается абсолютно непроницаемым. Когда поверхность облицована плиткой или мозаикой, чаша бассейна в общем и целом готова. Надо, правда, заметить, что стадию отделки можно и пропустить, если использовать в качестве гидроизоляции специальную синтетическую пленку «лайнер». Этот материал цельный, не пропускает воду и при этом весьма эстетичен. В бассейне, отделанном «ланером», нет швов, ну и, конечно, использование такой пленки удешевляет строительство бассейна. Хотя сам по себе бетонный бассейн, разумеется, дорогое удовольствие.

Еще дороже кессонный бассейн - такую конструкцию выбирают в случае, если грунтовые воды на участке подходят слишком близко к поверхности. Комплекс строительных работ будет в данном случае еще сложнее: вначале на дно котлована укладывается железобетонная плита, на которую ставят кессон - сварную металлическую или пластиковую чашу, защищенную снаружи специальной обмазкой. Пространство между стенами котлована и чашей тоже заливают бетоном, после чего внутреннюю поверхность кессона покрывают штукатуркой, затем слоем гидроизоляции и отделывают по своему вкусу. О надежности такой конструкции говорить излишне, но и обходится кессонный бассейн в круглую сумму.

Если же хочется сэкономить, то можно использовать сборно-секционные бассейны, которые, в сравнении с уже описанными, еще и гораздо быстрее сооружаются. Заглублять такие бассейны тоже необходимо, но вот дальше все гораздо проще. Чаша собирается из отдельных панелей-секций, для изготовления которых применяются гофрированный стальной лист и специальная пленка. Панели усилены ребрами жесткости, что позволяет такой конструкции спокойно переживать зиму, без деформаций. Объем сборного бассейна может быть фактически любым, форма - тоже. Есть еще вариант сборно-разборных бассейнов, но их конструкция уже менее надежна. Кроме того, каждый сезон вам обеспечена головная боль, ведь надо разбирать сделанную чашу и где-то ее хранить (вот почему на практике их не всегда разбирают, оставляя «зимовать» на улице, нарушая правила эксплуатации и сокращая срок службы).

Не только чаша

Разумеется, всех или почти всех вышеперечисленных проблем можно избежать, если не устраивать стационарный бассейн, да еще в доме, а приобрести передвижной бассейн из пластика или другого легкого материала. Такой бассейн можно установить практически в любом месте участка или, если позволяют площади, внутри дома. Без воды передвижной бассейн легко транспортируется, он очень прост и удобен в эксплуатации, хотя надо отметить, что по-настоящему поплавать в таком бассейне вам вряд ли удастся - все-таки это всего лишь расширенный вариант «джакузи».

Однако все эти «мобильные» бассейны - сезонные, пластиковые, надувные - не требуют серьезных строительных работ, и потому в рамках данной статьи не рассматриваются. В заключение следует напомнить о том, что фантазия безгранична, а значит, не исключено, что вам может понадобиться мраморная лестница для спуска в воду, или стилизация под естественный грот, или прозрачный купол над водной чашей, превращающий бассейн в мини-аквапарк. А поскольку все это потребуется спланировать, соорудить, вписать в общий контекст здания или участка, то такие «излишества» тоже нужно учитывать заранее - при разработке проекта.

Для обеспечения нормальной работы современного бассейна необходимо различное инженерное оборудование. Но о нем мы поговорим в следующий раз.

вверх