# Ламинат: мифы и реальность

Это слово мне приходилось слышать и раньше. Мои друзья, сделавшие пресловутый евроремонт, очень гордились, что на пол положили ламинат. А когда я робко спросила, боясь показать свою дремучесть, что же это такое, в ответ не услышала ничего. Вернее почти ничего, кроме невразумительного объяснения: «Ну, это такая разновидность паркета». «Ага!» – согласилась я, но в глубине души остались какая-то неясность и томление. Если это паркет, тогда зачем (и чем?) он ламинирован? Пленкой, что ли, как редакционное удостоверение? И вообще, размышляла я, чем ламинат отличается от обычного паркета из массива?

Потом я о ламинате забыла. Но вот однажды ехала в метро и увидела забавную картинку: стоит такой огромный бегемот на паркетном полу. И надпись: «Какой паркет это выдержит? Только ламинированный». Если мне не изменяет память – такой гиппопотам тонны на две. Или на четыре? Ничего себе нагрузочка! Тут уж я окончательно решила разобраться с этим ламинатом.

И вот что я хочу сказать в первых же строках. Так называемый ламинированный паркет отличается от паркета примерно так же, как велосипед от автомобиля: и то, и другое ездит, но устроены они совершенно по-разному. Если уж и есть смысл с чем-то сравнивать ламинат, так уж, в крайнем случае, с паркетной доской. Да и паркетная доска здесь тоже ни при чем.

«Слоеный» пол: вместо джема - клей

Напомним, штучный паркет из массива – это отдельные деревянные планочки. Паркетная доска – дама более демократичная. Как следует из названия, это не маленькие планочки, а именно доска длиной примерно 2 м и шириной 20 см. В отличие от паркета из массива, она многослойная: два нижних слоя, как правило, из хвойных пород дерева, а верхний – из шпона ценных пород. На мой взгляд, отличить хорошую паркетную доску от паркета могут только специалисты.

И, наконец, ламинат, или ламинированный паркет, как обычно пишут на ценниках в магазинах. Внешне он тоже очень похож на обыкновенный паркет, но по своему «внутреннему» устройству скорее напоминает паркетную доску. Однако похож на нее только своей многослойностью. И больше ничем. Потому что паркетная доска состоит из слоев дерева, а ламинат – нет! И вообще ламинат – это имитация, бумажная картинка. Так сказать, фотообои с изображением деревянного пола.

По моему глубокому убеждению, ламинированный паркет – совершенно самостоятельное напольное покрытие со своими достоинствами и недостатками, присущими именно этому материалу. Правда, поначалу многие действительно покупали ламинат как имитацию паркетного деревянного пола. Получалось дешево, а впечатление такое, что на полу лежит дорогой паркет. Но со временем с этим материалом произошли существенные метаморфозы. Ламинат перестал быть «паркетом для бедных», а превратился, повторяю, в совершенно самостоятельный вид напольного покрытия. То же самое в свое время происходило и с пластиком. Поначалу его тоже упорно пытались выдать за дерево или за что-то там еще. Но потом, отбросив всякий ложный стыд, производители стали смело называть пластик пластиком. Больше того, на заре телевизоростроения наши первые «Рубины» и «Старты» делались с солидными корпусами из натурального дерева. И стоили они почти как пианино. Потом корпус начали обклеивать пленкой «под дерево». А нынешние телевизоры снаружи исключительно из пластика! И ничего. Все в порядке. Все довольны.

Так и здесь. Спрашивается, зачем путаться и путать покупателей? Между прочим, ламинат дает очень много возможностей для оформления интерьера. Ну, скажите на милость, кто может позволить себе положить дома (или даже в офисе) мрамор или гранит? С ламинатом эта проблема решается в два счета. Сегодня производители выпускают самые разнообразные расцветки. Например, «румба», «самба», «танго» (все эти зажигательные названия означают нечто пестренькое в крапинку). Сейчас, говорят, очень модна еще некая загадочная «сиена красная». Что это такое, понятия не имею, но пол получается оранжевого, даже скорее морковного цвета. Но ведь, как известно, о вкусах не спорят. И дело даже не в расцветке.

Какой ламинат постелить – дело вкуса: черный мрамор, «румба» или дуб

Лучше давайте поговорим об устройстве ламината и о том, как грамотно его положить. Так вот, панель этого материала – кусок ДВП длиной больше метра и шириной примерно 20 см. Словом «доска» ламинат можно назвать только условно, в кавычках. В отличие от своей «старшей сестры» паркетной доски, эта панель состоит из четырех или пяти слоев. Вообще у каждой фирмы свой «рецепт приготовления» ламината. Но в целом это выглядит так. Самый нижний слой, сделанный из влагостойкой бумаги, выполняет стабилизирующую функцию, придавая жесткость и устойчивость всей конструкции. Второй слой – собственно основа из древесных волокон высокой степени сжатия (или, иначе, из древесно-волокнистой плиты (ДВП). Далее идет бумага с декоративным рисунком. Именно она делает ламинат похожим на дерево («дуб деревенский», «клен красный», «бук королевский» и т.д.), мрамор, гранит или вообще ни на что не похожим.

Однако я отвлеклась. Итак, на слой декоративной бумаги наносят акрилатную или меламиновую смолу с добавлением минеральных частиц. Это сделано для повышения прочности и износостойкости материала. И, наконец, последний, верхний слой – неэлектризующаяся высокопрочная пленка – ламинат (отсюда и название материала), устойчивая к механическим повреждениям. Она нужна, чтобы покрытие не протиралось и не выгорало на солнце.

Слои скрепляют между собой двумя способами. Во-первых, прессованием, когда их прессуют одновременно, не добавляя клея (такой вариант предпочтителен для «домашних» покрытий). И, во-вторых, наклеиванием, когда лицевой слой окрашенной бумаги склеивается с основой под высокой температурой и давлением (этот ламинат, по мнению специалистов, годится для офисов, магазинов и других общественных мест с высокой «проходимостью»).

Ламинат – материал прочный. Прочность измеряется в тайберах (Taber): например, 15000 Taber, 11500 Taber. Эти цифры обозначают количество оборотов специальной шлифовальной машины с крутящимся диском, которое способен выдержать верхний слой. Таким жестким способом ламинат и проверяют на истираемость.

Сейчас на российском рынке представлен ламинат преимущественно германского производства. С чем это связано, я так и не поняла. И представители фирм-производительниц ничего определенного на этот счет мне сказать не смогли. К примеру, в Москве продается в изобилии ламинат фирм «Айхер» (Aicher) и «Парадор» (Parador). Их ламинат по цвету в основном имитирует натуральное дерево: от светлого дуба до темной красно-коричневой вишни. Другая немецкая фирма – «Кроноспан» (Kronospan GmbH) – выпускает ламинат, похожий на древесину, уложенную в виде половиц. Покрытие может быть матовым или глянцевым, а фактура – гладкой или шероховатой. Ламинат германской фирмы «Клазен» (Classen), как говорят его производители, является экологически чистым продуктом: 93% сырья, идущего на его изготовление, составляет переработанная древесина. Но еще раз подчеркиваю, переработанная древесина – это все же уже не древесина, прошу не путать.

Ламинат «Элесго» (Elesgo) еще одной немецкой фирмы – «ХДМ» (HDM) – отличается от других способом изготовления. Эта фирма ламинирует ламинат (извините за тавтологию, но по-другому не скажешь) с помощью электронных лучей, что делает плиту еще прочнее. Как этот процесс происходит, мне толком так и не объяснили. Сказали только, что это уникальная разработка, применяемая пока исключительно этой компанией. Эта же фирма выпускает целый арсенал принадлежностей для укладки под маркой «Дазу» (Dazu): клей, подложку, а также средства по уходу, затирку для швов и др. (подробнее обо всем этом я еще расскажу).

Бывает еще ламинат французского производства (фирмы Alsapan) и шведского (ламинат «Pergo» фирмы Perstorp Flooring AB).

Цветовая гамма ламината у всех фирм примерно одинаковая. Но палитра очень разнообразна: от стандартного коричневого и пшеничного до «кислотного» едко-салатового. Кстати, цена ламината от его цвета не зависит. Так что можно смело фантазировать и экспериментировать, не боясь опустошить кошелек.

Как видите, пол в «ламинатном исполнении» может выглядеть весьма нестандартно

Найдите десять отличий

– Ну хорошо, – сказала я сотрудникам фирмы, которые любезно поделились со мной всей этой информацией. – Теперь мне все более или менее ясно. Единственное, чего я не поняла, – в чем же прелесть этого изобретения? А главное, чем оно лучше обыкновенного паркета или той же паркетной доски?

И вот что я услышала. Оказывается, ламинат совсем не является конкурентом настоящему паркету, да и паркетной доске тоже. Главным образом потому, что, как мне сказали, «ламинат занимает другую ценовую нишу, то есть он дешевле штучного паркета из массива в 3–5 раз. И люди, которые способны безболезненно для своего бюджета положить в доме паркет, вряд ли польстятся на ламинат». Но есть еще одно отличие. И немаловажное. Если обычный паркет со временем потеряет свою красоту, его можно реанимировать – отциклевать и заново покрыть лаком. Паркетную доску тоже можно обновить, отшлифовав ее. А вот ламинат – нет. Это вещь одноразовая.

В голове моей как бы образовались три полочки: на одной лежал длинный «нарисованный» ламинат, эдакие качественные и прочные фотообои для пола. На другой – паркетная доска о трех слоях настоящего дерева. А на третьей – натуральный штучный паркет. Как быть? Варианта три, а квартира-то у нас, как правило, одна! Что выбрать?

Сравнительный анализ: что в минусе?

Спору нет, штучный паркет и паркетная доска долговечней. Прежде всего потому, что их поверхность, как я уже говорила, можно обновить. Срок службы ламината – 5–8 лет. Потом его нужно менять. Точнее, в принципе, и его ремонтируют (для этого придумана специальная система). Но это дорого и невыгодно. Проще купить новый, другой расцветки. Раньше ламинированные плиты использовали только в производстве мебели. Теперь их стали класть на пол. С одной стороны, ламинат – материал прочный. То есть посередине «доски» его вряд ли удастся проломить. В рекламных целях на него даже бросают груз – и хоть бы что (тут я вспомнила бегемота, изображенного на плакате). А вот с краю что-нибудь может запросто отвалиться. Потому что ламинат колется по краям.

Но у всех трех конкурентов есть один крупный недостаток – водобоязнь. Мыть и лить на них воду нельзя: «стоячая» вода их «убивает». Имейте это в виду и протирайте паркет, паркетную доску и ламинат только насухо выжатой тряпкой. (Именно поэтому, кстати, ламинат ни в коем случае нельзя клеить на клей типа ПВА, то есть на водной основе!)

А есть ли плюсы?

Безусловно, есть. Вообще интересная получается вещь: то, что является по сути недостатками ламината, в то же время его достоинства. Да, он не на века, но в этом-то и прелесть: он гораздо дешевле паркета и паркетной доски, и расставаться с ним не жалко. Именно поэтому ламинат так популярен за границей, где люди часто меняют квартиры. Положил ламинат, через три года съехал – купил новый. Что касается офисов, то тут ламинированный паркет вообще идеальный материал: их ведь, как известно, меняют даже чаще квартир. Если вы снимаете жилплощадь, ламинат – то, что вам нужно. Хозяева не будут в претензии, что вы его настелили, поскольку ламинат очень легко снять. (Да, о том, как его правильно снимать, я тоже расскажу чуть позднее.)

Есть у ламината и другие достоинства. Ему не страшны дамские «шпильки», собачьи когти, следы велосипедов и мебели. Если в семье маленькие дети, ламинат – ваше спасение. Машинками и паровозиками, особенно сделанными в застойные годы из толстенного листового железа, запросто можно повредить паркет или паркетную доску. А ламинату – хоть бы хны! Если ваши чада, подрастая, начнут кататься по дому на роликах, вы еще не раз оцените преимущества ламината. А став совсем взрослой, ваша дочурка не сможет прожечь ламинат случайно упавшей сигаретой.

И еще. Ламинат можно уложить где угодно: в гостиной, в детской, в спальне. И даже там, где вы ни за что не постелите паркет или паркетную доску: в кухне, например, или в прихожей. Он все выдержит.

Пасьянс на солнечном луче

Теперь несколько слов об укладке. Здесь принцип такой: не умеешь – не берись. Привезите упаковки домой и положите в угол. Кстати, это в любом случае придется сделать: два дня ламинат должен «отстояться», привыкнуть к температуре и влажности в помещении. А сами тем временем определитесь, кого вы пригласите для укладки ламината: соседского умельца Петровича, мастера по объявлению из разряда «кладу паркет, недорого» или специалиста из солидной фирмы?

А чтобы вам было легче решать, предупреждаю: ламинат в плане укладки вещь очень тонкая, и у вас есть только один шанс уложить его правильно. Дело в том, что ламинат кладут «плавающим» способом. Это означает, что «доски» приклеивают не к полу, а склеивают их друг с другом по методу «шип-паз». Именно поэтому, кстати, его очень просто снять. Но снять, правда, уже навсегда. То есть этот же ламинат обратно не положишь – только на помойку.

Так вот, надо зорко следить, чтобы человек, называющий себя мастером, вдруг не начал приклеивать ваш ламинат к полу, тем более на клей ПВА. Это категорически запрещено! Этого ламинат точно не переживет: сначала основа разбухнет, а потом новый пол высохнет и скукожится. Поэтому лучше всего пользоваться специальным клеем. Его выпускают фирмы, производящие ламинат. Этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается.

Прежде чем класть ламинат, надо убедиться, что поверхность вашего «изначального» пола идеально ровная. Понятно, что никакие ковровые покрытия здесь категорически не подходят, поэтому их нужно безжалостно удалить. А вот линолеум вполне сойдет, его можно не сдирать. Главное – чтобы он был сухой, чистый и, естественно, не рваный.

Если же пол имеет ярко выраженный «природный рельеф» и бугрится, как «холмы Грузии», задача усложняется. Здесь не обойтись без подготовительных работ. Придется закупить выравнивающую смесь (к примеру, «Ветонит»). После того как она затвердеет и поверхность станет ровной, мастер может приступать к укладке. Нет-нет, пока еще не самого ламината, а специальной подложки. Ее задача – защитить ламинат от влаги и окончательно сгладить неровности. Кроме того, подложка поглощает шумы. Имеется в виду вот что. Между ламинатом и самим полом образуется воздушное пространство. Если не постелить подложку, то при ходьбе вы будете цокать по ламинату, как лошадь по мостовой. Короче говоря, ваш пол получится очень «громким». Чтобы этого не произошло, и нужна подложка. Ее делают из специального полиэтилена толщиной 2 мм (цена рулона площадью 25 кв.м. – 16,5$) и из натуральной пробки. Пробка – материал более экологичный и, соответственно, более дорогой (рулон 10 кв.м. стоит 25$). Подложка ни к чему не прибивается, а просто кладется на пол. И вот теперь на нее можно класть ламинат.

Но еще одно предупреждение: проследите, чтобы умельцы в запальчивости не положили ламинат «наоборот». Я имею в виду вот что: свет из окошка должен падать как бы параллельно ламинатным «доскам». В противном случае будут очень сильно видны тени от стыков. Это некрасиво. В процессе укладки важно хорошенько промазывать клеем пазы, иначе в тех местах, где не хватает клея, панели разойдутся. Если клей вытек из швов, ничего страшного. Остатки легко удаляются специальной затиркой (по цене 2,2$ за упаковку). Она так и называется – «затирка для швов пола».

Ну, вроде все. Хотя подождите. Мы же забыли о плинтусах, без которых ламинированный паркет не будет смотреться завершенно. Плинтуса укладывают примерно минут через 15 после окончания основной работы. И тоже только на «правильный», специальный клей для ламината. Плинтуса под цвет ламината продаются отдельно и стоят примерно 4,9 $/шт.

Главное – не навреди!

Как я уже говорила, «стоячая» вода очень вредна для «здоровья» ламината. Луж он не выносит категорически. Поэтому если в доме есть щенок, котенок или морская свинка, нужно сохранять крайнюю бдительность и постоянно держать наготове тряпку. Зато потом, если вы благополучно минуете это «лужное» время, никаких проблем с полом не будет: собачьи (и прочие) когти ламинату нипочем. Так, легкий массаж.

Теперь о колющих и режущих предметах. Конечно, ламинат стоек к «шпилькам», ножкам стульев и столов, но топор (острием вниз) на него лучше не ронять. Кстати, чтобы ваш новый пол «не страдал», можно приобрести войлочные наклейки для мебели (1 $/шт.).

Чем же его мыть? В принципе, любыми моющими средствами. А вообще-то продается специальное средство по уходу за таким полом (5–6$ в зависимости от объема флакона).

Эпилог

Итак, что я теперь знаю про напольное покрытие под названием «ламинированный паркет»?

1. В принципе дешево, а смотрится неплохо. Но не это главное. Ламинат – это не «подделка под паркет», а вполне самостоятельный вид напольного покрытия, который позволяет сделать пол самых экзотических и неожиданных расцветок.
2. Ему не страшны каблуки, ролики, сигареты и прочие напасти.
3. Будем менять квартиру – не жалко оставить.
4. Строго следите за тем, чтобы его правильно уложили: ни в коем случае не приклеивали к полу (особенно клеем ПВА) и не клали поперек комнаты, а только вдоль! В первом случае ламинат вспучится, во втором – будут видны стыки.

И еще советую понять, зачем он вам вообще? Хотите сэкономить деньги? Думаете вскоре покупать новое жилье или переезжать в новый офис? Тогда ламинат – то, что нужно. Если же вы не мыслите у себя на полу ничего кроме паркета, тогда эту статью вам и читать было ни к чему. Правда, хочу заметить в скобках, что натуральным паркетный пол можно назвать весьма условно. Мы уже рассказывали в журнале об этом казусе. Да, действительно паркет или паркетная доска сделаны из дерева, но сверху-то они покрыты несколькими слоями синтетического лака! Другое дело, что пол из натурального паркета прослужит вам гораздо дольше – это да.

Но лично я не поняла другое. Мне все-таки не открылась затаенная логика производителей материала, называемого в народе ламинат. Никак не могу понять, зачем они его назвали словосочетанием «ламинированный паркет»? Ведь к паркету он не имеет никакого отношения.

вверх