# Кнауф: новые технологии в ремонте, или все же как дешевле?

На сегодняшний день складывается ситуация, когда большинство строительных организаций используют старые технологии ремонта, не удовлетворяющие современным требованиям заказчика. Строителям «удобно» применять старые дорогие технологии и не рассказывать заказчикам о новых технологиях ремонта. На первый взгляд, может показаться, что использование дорогих строительных материалов только удорожат процесс строительства, но это далеко не так. В данной статье я постараюсь убедить Вас в этом на примере новых сухих цементных смесей завода “KNAUF”.

Начнем с установки стяжки в помещениях. Для организации стяжки в жилом помещении большинство строителей применяют бетонную смесь. Компания «ВИРА-СМ» предлагает использовать сухую смесь «КНАУФ-УБО». Расход бетонной смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см равен 50 кг. Стоимость одного мешка смеси песка и цемента весом в 50 кг равняется 70 рублям. Расход смеси «КНАУФ-УБО» на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см равен 4,2 кг. Стоимость одного мешка смеси «КНАУФ-УБО» весом 25 кг равняется 220р. Казалось бы, разница в цене поразительно большая и экономически выгоднее делать стяжку «дедовским методом». Большинство строительных организация именно так и считают и не удосуживаются рассчитать стоимость одного квадратного метра. Из вышеприведенных данных мы видим, что стоимость 1 кв.м. цементной стяжки при толщине слоя в 1 см. равна 70 рублям; стоимость аналогичной стяжки из смеси «КНАУФ-УБО» равна 53 рублям. Вывод очевиден. Плюс ко всему стяжка «КНАУФ-УБО» обладает меньшей теплопроводностью, большей шумоизоляцией и она намного легче, что с каждым годом становиться все более востребованным в жилых домах, где вводятся новые ограничения по нагрузке на перекрытия.

После установки стяжки ее необходимо выровнять. Большинство строителей для этих целей используют смеси для выравнивания пола “VETONIT” серии 3000 и 5000. Компания «ВИРА-СМ» предлагает использовать продукцию завода «КНАУФ»: «Флисшпахтель 315» и «Дюннэйстрих 325» соответственно. Тут просто необходимо отметить, что продукция завода «КНАУФ» дешевле аналогичной иностранной продукции, а по качеству не чуть не уступает, а в некоторых аспектах и превосходит зарубежные аналоги.

Далее следует, пожалуй, самый спорный материал – плиточный клей. Каждый мастер привык работать с одной маркой клея и крайне неохотно соглашается попробовать что-то иное. Компания «ВИРА-СМ» предлагает использовать клея производства завода «КНАУФ» и «ГЛИМС». Хочется только отметить преимущества клеев завода «КНАУФ» - у них существует присадка «Клебер-Эласт», позволяющая получить от клея необходимые нестандартные свойства (увеличить прочность, эластичность и т.п.)

От пола переходим к стенам. Ни для кого не секрет, что большинство строителей используют для оштукатуривания стен штукатурку «КНАУФ-Ротбанд». На сегодняшний день Компания «ВИРА-СМ» предлагает использовать штукатурку «КНАУФ-ЛУП-222». Эта штукатурка появилась на рынке строительных материалов сравнительно не давно, но сразу же заняла лидирующее место по продажам. Основные ее преимущества: цена ниже штукатурки «РОТБАНД», большая теплоизоляционная способность, водоотталкивающие свойства, может наноситься механизированным способом, что ускоряет процесс работы штукатура и не требует дополнительной рабочей силы. Данный вид штукатурки подходит как для наружного, так и для внутреннего использования. Это делает его незаменимым при ремонте холлов зданий и балконов.

Я попытался рассмотреть всего лишь некоторые новые технологии ремонта. Большинство из них не применяются только потому, что все новое всегда встречает большое сопротивление со стороны человека, который привык все делать по старинке, так, как он привык. Достаточно вспомнить, как в старину люди боялись автомобиля, какие только страшные прозвища ему не давали – «грохочущее чудовище», «чадящие убийцы». А сейчас уже никто не может представит себя без автотранспорта. Тоже происходит в строительстве: до недавнего времени мало кто использовал гипсокартон для устройства межофисных перегородок, а сейчас мы, наверное, не сможем найти в Москве офиса, в котором не использовались бы перегородки из гипсокартона.

вверх