# Ламинат

Ещё каких-нибудь сто-двести лет назад нельзя было представить себе приличный дом без паркетного пола. Он был не просто признаком достатка и вкуса (вспомните, как экскурсовод в музее обязательно рассказывает, из каких ценных пород дерева был набран этот паркет, да ещё для пущего эффекта цену его называет), но и определенным символом эпохи. Во многих произведениях русских классиков мы можем встретить описание большого праздника, предвестником которого зачастую являлся запах мастики, которой натирали паркет. А дальше был бал, дамы и кавалеры, скользящие в головокружительном вальсе всё по тому же паркету…. Однако, времена меняются, меняется стиль и темп жизни. А значит, уже нет времени на особый уход за полом. Сейчас лучшим напольным покрытием считается то, о котором можно забыть уже через 10 минут после его настила, и вспоминать, только выслушивая лестные отзывы друзей.

Современным напольным покрытием, отвечающим данным требованиям стал так называемый ламинат. Он, сохраняя все преимущества паркета (экологичность, разнообразие рисунка и т. д.), обладает ещё и довольно-таки внушительным списком дополнительных плюсов. Так, например, ламинат не требует практически никакого ухода: его можно мыть (правда, стараясь не переборщить с водой), пылесосить, а некоторые виды ламината достаточно просто протирать сухой тряпкой. К тому же цена ламината значительно ниже цены на паркет.

Ламинат представляет собой многослойное покрытие, толщина которого, как правило, не превышает 11-12 мм. Основными составляющими этого многослойного «пирога» являются следующие компоненты. Основной слой – водостойкая плита HDF (её можно сравнить по составу с российским ДСП). Сверху она покрыта бумагой, имитирующей какую-либо породу дерева, часто между ними, для увеличения износостойких характеристик напольного покрытия включают несколько слоев специальной крафт-бумаги, пропитанной синтетическими смолами. Чтобы сделать пол нечувствительным к внешним воздействиям (свет, перепад температур, механическое воздействие и т. д.), декоративный слой покрывают меламиновыми и акрилатными смолами. Такое покрытие сделает ваш пол практически неуязвимым. Изнутри же ламинированное напольное покрытие защищает тонкий слой пластика или слой парафинированной или пропитанной смолой бумаги.

Однако, чтобы ламинат действительно прослужил долго, надо уметь его правильно выбирать. Поэтому, прежде чем купить понравившееся вам покрытие, определитесь, в какой именно части квартиры вы хотите его постелить. Это знание поможет вам сориентироваться в классах нагрузки. Ламинат класса 21 – 23 подойдет для детской, спальни или гостиной, но он придет в негодность уже через несколько лет, если его постелить в коридоре. Здесь идеально подойдет напольное покрытие с коэффициентом 31. Ламинат класса 32-33 подходит для общественных учреждений, а так же для ресторанов и даже спортзалов. Но его можно постелить и дома, сделав пол тем самым практически вечным. Само собой разумеется, чем выше класс, тем дороже ламинированное напольное покрытие.

Следующее, на что стоит обратить внимание выбирая ламинат, это то, как он монтируется. Существует два основных способа крепления: клеевой и бесклеевой. Сейчас второй способ крепления становится всё более популярным, т. к., во-первых, оно происходит гораздо быстрее, во-вторых, оно дешевле в два раза. При бесклеевом способе панели соединяются между собой при помощи специальных «замков», которые гарантируют, что пол не «поведет» в сторону и симметричность рисунка не будет нарушена. К тому же стыковка ламинированных плит настолько плотна, что она практически полностью исключает возможность проникновения влаги в швы, даже если вы не вытерли воду в течение часа.

Стоимость ламината зависит от его класса, надежности и, конечно же, производителя. Самый дешевый ламинат обойдется вам в 5-8$ за м², самый дорогой, который практически не отличим от дорогого паркета, в 30-40$ за м².

вверх