# Декоративный кирпич

Эволюцию человека можно проследить по тому, как менялся внешний облик его жилища: дома-вигвамы, покрытые шкурами, ледяные иглу, деревянные избы, каменные замки, окруженные глубоким рвом и т. д. Человечество стремилось к максимальной надёжности в сочетании с удобством эксплуатации и, конечно же, красоте. Современные технологии позволили создать материал для строительства таких домов. Это кирпич. Став одним из первых искусственных материалов, кирпич по сей день, сохраняет свои лидерские позиции в строительном мире. Но, помимо того, что кирпич долговечен, устойчив к неблагоприятному влиянию атмосферных явлений, обладает теплоизоляционными характеристиками, он выполняет и декоративную функцию.

Технические характеристики, которые учитываются при выборе декоративного кирпича, ничем не отличаются от характеристик любого другого, это: размер, вес, плотность, морозостойкость, прочность, теплопроводность, водопоглощение. Из особенных характеристик декоративного кирпича нужно отметить правильную форму, ровную и глянцевую поверхность внешних стенок. А вот его применение несколько иное. Декоративный кирпич используется для выполнения особо ответственных работ, где предъявляются высокие требования к качеству кладки. Как правило, такой кирпич используется для оформления фасадов зданий, но его качество и внешний вид позволяют применять его и для внутренней кладки помещений, даже без дальнейшей отделки стен. Современные технологии позволяют выпускать кирпич с декоративным верхним слоем. Применяя технологию офактуривания, создают кирпич различных цветов. Кроме предоставления широких декоративных возможностей, данный метод обработки кирпича выполняет и защитную функцию, так что даже спустя многие десятилетия здание сохранит свой первоначальный облик. Так же для повышения защитных водоотталкивающих свойств желательно покрыть декоративный кирпич специальной гидрофобизирующей жидкостью. А специальное полимерное покрытие кирпича (оно бывает матовое или глянцевое) ещё больше расширит декоративные возможности кирпича, позволив наносить на него различные цветные рисунки. Такой декоративный полнотелый кирпич чаще всего используется при кладке каминов, т. к. полимерное покрытие не разрушается при большом перепаде температур.

Декоративный кирпич может быть различных форм, например, с закругленными углами. Фигурные кирпичи незаменимы при оформлении оконных проёмов, декоративных стен, парапетов и выполнении различных орнаментов.

Для отделки зданий (начиная от городских общественных зданий и заканчивая загородными домами) хорошо использовать кирпич с тычковыми и ложковыми гранями, который может имитировать кладку из камня. Эти же функции выполняет декоративный рельефный кирпич. Дом может приобрести вид старого замка и, несомненно, будет привлекать внимание своей оригинальностью. Из этого же кирпича можно выполнить отдельные декоративные архитектурные элементы.

Цены на декоративный кирпич зависят от нескольких факторов. Во-первых, от того, где этот кирпич произведен. Кирпич, произведенный в Европе, будет дороже отечественного. При этом дело не только в его качестве (при большом желании можно найти и российский кирпич не хуже), но и в том, что в цену европейского кирпича включают и затраты на его транспортировку. Во-вторых, от марки (чем выше качество, тем он дороже). В-третьих, от размера кирпича. Увеличение размера до полуторного или двойного ведет за собой прямо пропорциональный рост цены. В-четвертых, стоимость кирпича зависит от его плотности (чем выше плотность, тем выше цена).

Использование декоративного кирпича - дело очень кропотливое и ответственное, поэтому большое внимание надо обратить и на выполнение работы. Ищите настоящего мастера!

вверх