# Безопасность, доступная всем

Если вы задумываетесь об установке в своем доме системы видеонаблюдения, обратите внимание на цифровые комплексы на основе обычного ПК. Они предлагают широкий набор функций по привлекательной цене и доступны непрофессионалам. Оказывается, можно создать такую охранную систему, которая даже милого робота-пса Sony AIBO превращает в сторожевую овчарку.

Пожалуй, среди домашних систем безопасности сейчас лидируют домофоны, которые надежно охраняют вход в жилище, позволяя в деталях рассмотреть пожаловавших к вам гостей, не открывая дверь. Благодаря блокам цифровых фотоаппаратов с датчиками движения они делают снимки визитеров без вашего участия.

Однако, несмотря на простоту использования и доступность, у домофонов есть существенный недостаток. Они не дают возможности контролировать обстановку на территории рядом с домом или внутри помещения.

Если же вам нужен секретный агент, который расскажет о том, что происходило дома, пока вас не было, следует дополнить домофон полноценной системой видеонаблюдения.

В распоряжении систем видеонаблюдения, как правило, сразу несколько камер, расположенных в наиболее важных местах. В простейшем случае картинка с каждой камеры поочередно выводится на специальный монитор в режиме реального времени. Более сложные системы одновременно показывают изображение с нескольких камер и записывают все происходящее в ваше отсутствие, автоматически включаясь только при обнаружении движения. Поэтому, вернувшись домой, вы без труда просмотрите материал со всеми наиболее важными событиями дня, избегая трат времени на наблюдение за пустыми комнатами.

Комплексы с подключением к Интернету позволяют следить за своим домом из любой точки планеты, в том числе и с рабочего места. Это весьма привлекательное решение для тех, кто заботится о своих детях или животных, временно оставленных на попечение посторонним людям. И если на ваше имущество обратят внимание грабители, вы сможете своевременно заметить вторжение и сообщить об этом в отделение милиции, даже если преступникам удастся отключить сигнализацию.

"Цифра" против "аналога"

Когда вы обратитесь за помощью к специалистам, вам предложат аналоговую или цифровую систему видеонаблюдения. Вне зависимости от типа они состоят из источников сигнала, в роли которых выступают видеокамеры, и средств его обработки - разнообразных коммутаторов и записывающих устройств.

До настоящего момента наиболее широко распространены были именно аналоговые системы. Базовая конфигурация такой системы видеонаблюдения обычно включает в себя черно-белую видеокамеру, картинка с которой в режиме реального времени отображается на мониторе наблюдения.

Возможности такой системы расширяются приобретением дополнительного оборудования. Так, чтобы контролировать сразу несколько помещений, вам понадобится коммутатор, квадратор или мультиплексор. Эти устройства поочередно или одновременно выводят на монитор картинку от разных камер. Добавьте к этому детекторы движения - и на экране будет автоматически появляться изображение только той области, где была замечена нехарактерная активность, например вторжение грабителя.

Чтобы комплекс наблюдения работал в автономном режиме, вам также придется приобрести специальный видеомагнитофон, рассчитанный на длительное время записи. Наиболее доступные модели фиксируют все происходящее на протяжении 24 часов. Если для записи использовался мультиплексор, то воспроизвести ее, как правило, можно только на мультиплексоре той же модели, что ограничивает возможности просмотра.

На данный момент аналоговые системы активно вытесняются более надежными и функциональными цифровыми, выгодно отличающимися высокой степенью интеграции. Ядром такого комплекса обычно выступает видеорегистратор класса "все в одном" со встроенными детектором движения и мультиплексором. Таким образом, список дополнительно приобретаемого оборудования сводится к минимуму.

В отличие от видеомагнитофонов запись ведется не на обычные кассеты, а на жесткий диск домашнего компьютера. Поэтому со временем качество видео не меняется, а видеоматериалы проще просматривать, искать и архивировать. Для удобства вы можете выбрать модель с компьютерным управлением и Ethernet-интерфейсом, способную транслировать изображение по локальным сетям и Интернет.

Стоимость простых аналоговых систем находится в пределах $100-200, однако они требуют постоянного личного присутствия, что зачастую неприемлемо. Автономный комплекс с несколькими видеокамерами (каналами), мультиплексором, датчиками движения и спецвидеомагнитофоном обойдется гораздо дороже - примерно в $1500-2000. Кроме того, его установкой, если вас пугают слова "квадратор", "мультиплексор" и "детектор", придется заняться профессионалам.

Невысокая цена на системы начального уровня - пожалуй, основное преимущество аналоговых комплексов по сравнению с цифровыми, стоимость только видеорегистраторов которых находится в пределах от $500 до нескольких тысяч.

Однако ситуация на рынке активно меняется в сторону первенства "цифры". Такое оборудование стало намного надежнее и функциональнее своих аналоговых "предков", при этом стоимость цифровых систем видеонаблюдения в некоторых случаях оказывается дешевле, чем аналоговых. Разработчики не обошли вниманием и домашних пользователей. Системы начального уровня, базирующиеся на обычных ПК, удачно сочетают невысокую цену аналогового наблюдения с широким набором функций цифрового.

Превратить настольный ПК в полноценную систему видеонаблюдения очень просто. Достаточно вставить плату расширения, установить ПО и подключить камеры. С этим легко справятся многие владельцы компьютеров.

Хорошей демонстрацией возможностей таких комплексов служит система SmartVideo, разработанная российской компанией ITV. Она привлекает внимание невысокой стоимостью и нетребовательностью к аппаратным ресурсам компьютера.

"Умное" видеонаблюдение

Одна из основных характеристик любой системы видеонаблюдения - максимальное число каналов видео и аудио. SmartVideo поддерживает до 16 цветных или черно-белых камер стандарта PAL или NTSC и запись звука с двух микрофонов синхронно с видео. Этого достаточно не только для дома, но и для небольшой компании или торгового зала.

Совместимость с широким спектром видеооборудования делает SmartVideo привлекательным выбором для тех, кто стремится с минимальными затратами перейти от аналогового наблюдения к цифровому. Если раньше в доме уже была установлена аналоговая система видеонаблюдения, то можно воспользоваться оставшимися от нее видеокамерами.

Основа SmartVideo - платы видеоввода FS1 и FS4B, рассчитанные на 4 и 16 каналов соответственно. Они также отличаются скоростью записи, влияющей на плавность видео. Если FS1 поддерживает "кинематографический" стандарт в 25 кадров/с только для одной камеры, то FS4B сохраняет этот темп для четырех.

Устанавливая в компьютер сразу несколько плат одного типа, можно балансировать между качеством картинки и числом охраняемых зон. Всего в одном ПК может быть до 4 плат SmartVideo.

Для стабильной работы системы достаточно среднего по современным меркам ПК с процессором Celeron 1,7 ГГц и 256 Мб оперативной памяти. Правда, если вы хотите, чтобы система могла сама перезагружаться после сбоя в электропитании, надо будет учесть еще ряд требований к конфигурации.

Для любой системы видеонаблюдения желательно минимум два жестких диска. Один используется для ОС (Microsoft Windows 2000 или Windows XP) и прикладного ПО. Второй служит для хранения видео, и его емкость зависит от потребностей пользователя. Однако это идеальная модель. В системе видеонаблюдения SmartVideo есть возможность сохранять архив на любой логический диск компьютера. Можно производить запись видеоархива даже в раздел диска с установленной ОС, предварительно настроив систему видеонаблюдения так, чтобы она оставляла нужное пространство на диске для работы "операционки". Наиболее старые данные заменяются новыми, что исключает риск остановки из-за нехватки свободного места. Поэтому рационально выбирать винчестер такой емкости, чтобы архив охватывал требуемый временной промежуток. Для расчета этого параметра предназначена специальная утилита. Так, например, для непрерывной записи в течение 24 часов изображения от одной камеры со скоростью 12,5 кадра/с достаточно 10 Гб дискового пространства.

Несмотря на принадлежность к начальному уровню, SmartVideo проявляет интеллект, присущий профессиональным системам. Она способна включать запись только при обнаружении движения или по заранее составленному расписанию.

Встроенный детектор движения настраивается на объекты различного размера и контрастности и не реагирует на естественное изменение освещенности при смене времени суток или переменной облачности. Для каждой камеры можно задать "мертвые" зоны, на перемещения в которых SmartVideo не будет обращать внимания.

У SmartVideo два основных режима работы - просмотр "живой" картинки с одновременным отображением на дисплее от одной до шестнадцати камер и анализ видеоархива. Вне зависимости от того, какой вы выберете вариант, запись не прекращается ни на минуту.

Преимущество цифровой системы заметно уже при наблюдении за обстановкой в режиме реального времени. В вашем распоряжении 2-, 4- и 8-кратное увеличение и повышение контраста для четкого отображения деталей. Функция оконтуривания выделит яркой рамкой любой движущийся объект в поле зрения камеры, привлекая к нему внимание.

Обычно контроль за сохраненными видеоматериалами - весьма утомительное занятие, но и этот процесс SmartVideo делает легким и увлекательным. Просто введите требуемые дату и время - соответствующий фрагмент появится на экране. Быстро определить наиболее "беспокойные" интервалы, когда детектор движения срабатывал чаще обычного, помогает отображение плотности записи в течение суток.

Алгоритм сжатия видео Wavelet, используемый SmartVideo, в отличие от применяемых в ряде других систем алгоритмов, сохраняет детали изображения даже при высокой степени компрессии. Поэтому цифровое увеличение во время просмотра - отнюдь не бесполезная функция.

При работе с "живой" картинкой и видеоархивом система позволяет печатать произвольные кадры на обычном принтере и экспортировать изображения в форматах BMP и JPEG, а видеофрагменты - в формате AVI. Просмотреть архив в оригинальном формате на любом ПК с Microsoft Windows позволяет специальная утилита, входящая в состав SmartVideo.

Дополнительные возможности

Помимо обычных функций наблюдения SmartVideo поддерживает распространенные протоколы телеметрии. Эта особенность позволяет движением мыши управлять поворотными устройствами камер, направляя объектив на интересующие объекты.

А если основной ПК подключен к Интернету с постоянным IP-адресом, то наблюдать за происходящим можно не только на его дисплее, но и почти из любой точки мира благодаря встроенному в SmartVideo web-серверу. Все, что для этого потребуется, - обычный ПК с доступом в Интернет и браузер с поддержкой Java.

Вне зависимости от того, где вы находитесь, SmartVideo предлагает привычный интерфейс, содержащий все функции управления камерами и просмотра видеоархива. В результате даже за тысячи километров от системы вы получаете практически те же возможности, что и пользователь рядом с главным компьютером.

"Бродячая" видеокамера

Дальнейшее развитие интернет-функции получили в комплексе SmartVideo IP. Обладая всеми возможностями базовой версии, он способен поддерживать камеры, транслирующие видео по локальной сети или Интернету. Система совместима с оборудованием известных производителей, включая Axis, D-Link, Panasonic, Pixord и Vivotec.

Способ подключения камеры роли не играет: вы можете использовать обычную витую пару или Wi-Fi в местах, где прокладка кабелей невозможна. Это существенно упрощает монтаж комплекса наблюдения, а также повышает его надежность и снимает географические ограничения. Фактически основной компьютер системы и видеокамеры могут находиться в разных странах.

Особенно ярко возможности нового комплекса демонстрируются при помощи робота-собаки Sony AIBO. Это устройство с беспроводной связью стандарта Wi-Fi и встроенной цветной видеокамерой с точки зрения системы является стандартным средством наблюдения.

Таким образом, подключив AIBO к SmartVideo IP, вы получаете в свое распоряжение уникальную мобильную камеру с полной свободой перемещения по охраняемой территории и дистанционным управлением. И хотя робот привлечет внимание, вряд ли кто заподозрит в нем "шпиона".

Настоящая мобильность - не просто слова

Современная система видеонаблюдения позволяет сделать человека действительно мобильным. SmartVideo вобрала в себя возможности сложных профессиональных разработок. Ведь для просмотра изображения, транслируемого новинкой, можно использовать не только обычный ПК, но и КПК с мобильным телефоном! И не нужно никаких дорогих смартфонов - достаточно, чтобы телефон поддерживал Java! Можно будет смотреть в режиме реального времени изображение со всех камер, размещенных в системе.

Не остались в стороне и пользователи карманных компьютеров - специально написанная программа позволяет также просматривать изображение на камерах системы видеонаблюдения SmartVideo. Программа работает с КПК на операционных системах Windows Mobile 2003 и Windows Mobile 2003 SE (в том числе с VGA-экранами). Достаточно даже процессора мощностью 200 МГц. Этим требованиям отвечает уже любой современный КПК.

Преимущества "коробки"

Для тех, кто только задумывается об установке системы видеонаблюдения, продукты серии SmartVideo с ценой от $240 за полноценный 4-канальный цифровой комплекс - весьма привлекательное предложение. Они представляют собой законченное решение: в одной коробке вы найдете плату видеоввода, необходимые переходники, кабели и ПО. Программная реализация функций видеорегистратора, мультиплексора и детектора движения позволяет существенно сэкономить на периферийных устройствах.

Ориентируясь на основные группы пользователей, ITV предлагает четыре базовые конфигурации. Это SmartVideo I и II на основе 4-канальной платы FS1 и более совершенные SmartVideo III и IV с 16-канальной FS4B.

Гибкие возможности модернизации позволяют без лишних затрат наращивать мощность. Например, чтобы превратить SmartVideo I в 8-канальную SmartVideo II, нужно всего лишь приобрести еще один комплект SmartVideo I - в покупке полной системы необходимости нет. В случае со старшими конфигурациями покупка дополнительных плат увеличивает скорость записи для более плавного видео. ПК и камеры, необходимые для работы, в комплект не входят, но благодаря большому количеству совместимого оборудования вы сможете выбрать оптимальный вариант, исходя из собственного бюджета.

Нельзя не упомянуть и о сервисе системы видеонаблюдения SmartVideo. Круглосуточная поддержка, ICQ-консультанты, "горячая линия" телефонной поддерж ки - в любое время квалифицированные специалисты помогут в освоении вашего приобретения. Любому пользователю всегда подскажут пути решения возникшего вопроса.

Что касается недостатков, то они определяются принадлежностью системы к начальному уровню. В частности, нельзя объединить несколько комплексов в единое целое, отсутствуют возможность резервного копирования и аппаратный контроль работоспособности, а подключение исполнительных устройств ограничено поворотными механизмами. Впрочем, перечисленные нереализованные функции доступны в профессиональных системах видеонаблюдения компании ITV.

При сравнимых затратах SmartVideo существенно превосходит возможности простых аналоговых комплексов, предлагая преимущества профессиональных цифровых систем, включая удобный видеоархив и удаленный мониторинг через Интернет. В ее пользу также говорит тот факт, что разработчик - компания ITV - также известен как производитель систем безопасности корпоративного уровня, что гарантирует качество и надежность.

вверх