# Экологичен, крепок и красив дом из клееного бруса

Обсуждая проекты различных загородных домов, имея в виду материал, из которого они построены, не следует категорично хвалить одни и отвергать другие. Такой подход, безусловно, некорректен и по существу вопроса несправедлив. У каждого материала, будь то кирпич, дерево, газобетон или «сэндвич-панели», есть свои достоинства и недостатки. Суть в том, чтобы все было сделано с учетом особенностей материала, с должным мастерством и в гармонии с окружающей средой.

Как правило, будущие владельцы загородных резиденций делятся на приверженцев каменных домов и ярых сторонников домов деревянных. Не вдаваясь в подробности, скажем только, что с помощью современных технологий всегда можно снизить или даже устранить недостатки строительного материала, максимально используя все его достоинства.

Конечно, если вы «больны» видением веселого кирпичного домика на фоне зеленого стриженого газона, то бесполезно рассказывать вам о «живом дыхании» деревянного дома, подумав, вы найдете контраргументы, и будете правы. То же и с приверженцами традиций русского деревянного зодчества – само словосочетание «каменный дом» вызывает у них содрогание. Все зависит от точки зрения, и каждый прав по-своему. Не стоит «наступать на горло собственной песне», но основным требованиям должен отвечать любой проект: дом конструктивно должен отвечать своему назначению, соответствовать климатическим условиям по теплосбережению и долговечности, должен быть достаточно комфортен и отвечать стилевым пристрастиям хозяина.

Если вы хотите иметь деревянный дом, отвечающий этим требованиям, с четкими линиями фасада и элегантностью современного особняка, вам следует обратить пристальное внимание на проекты домов из клееного бруса.

Что такое клееный брус

Что такое строительный деревянный брус, знает каждый, но клееный брус значительно большее – это строительный материал высочайшего качества, возникший на базе особых технологий и относящийся к категории элитных строительных материалов. Клееный брус более 30 лет используется в мире для строительства в районах наиболее престижных застроек. Сегодня производство этого строительного материала освоено многими отечественными производителями. По стоимости клееный брус дороже обычного бруса, но его преимущества с лихвой компенсируют разницу в цене.

Производство клееного бруса – последовательный процесс, состоящий из нескольких операций, а именно:

- Специально подготовленные доски из высококачественной древесины, как правило, хвойных пород, просушиваются до необходимого уровня влажности и строгаются.
- Отдельные доски сращиваются по длине на минишип – получается ламель.
- Ламели склеиваются на специальных прессах в брус специальным водостойким экологически чистым клеем.
- Брус профилируется.

  Такая производственная цепочка помогает достичь большей прочности клееного бруса по сравнению с цельным брусом и позволяет избежать появления деформации конструкции при изменении влажности. При этом достигается важнейший технологический результат – крайне малая усадка, не более 1% (усадка дома из цельного бруса или оцилиндрованного бревна составляет приблизительно 20%). Следовательно, не требуется ждать усадки сруба. Отделку дома можно начинать сразу после окончания его возведения. Сроки строительства значительно сокращаются.

  Клееный брус не растрескивается и не коробится, поэтому стены из этого материала сохраняют первозданный вид.

  Клееный брус имеет особый профиль, позволяющий подгонять брусья максимально плотно, создавая стену, равную по теплоизолирующим свойствам сплошной.

  Клееный брус идеален для изготовления несущих элементов, так как обладает высокой механической прочностью, стоек к возгоранию благодаря обработке на стадии производства антисептиками и антипиренами.

  Преимущества домов из клееного бруса

  Деревянные дома, выполненные из клееного бруса, отличает от домов из традиционных материалов целый ряд преимуществ. Такие дома имеют прекрасный внешний вид, дышат и хорошо удерживают тепло, надежны и долговечны, не нуждаются во внешней и внутренней отделке и, наконец, в доме с деревянными стенами всегда уютно и тепло. Вследствие использования высушенной древесины стены дома из клееного бруса имеют высокую степеньтеплоизоляции и утеплитель им не нужен.

  Так как дом не требует времени на усадку, сокращаются сроки его строительства, и монтаж конструкций на готовом фундаменте не превышает 3-4 недель. Строительство дома возможно в любое время года.

  Клееный брус по теплоизоляционным качествам, воздухопроницаемости и плотности прилегания превосходит лучшие параметры круглого бревна. Профилированные детали плотно соединяются при сборке, поэтому нет необходимости конопатить пазы между деталями.

  Поверхность клееного бруса, выполненного с соблюдением должной технологии, выглядит гладкой, а стена, собранная из него, – монолитной. После сборки дома можно не делать ни наружной, ни внутренней отделки. Из-за отсутствия затрат на отделку стоимость строительства такого дома снижается на 50 и более процентов по сравнению, например, с кирпичным домом.

  Современные компании, производители клееного бруса, поставляют на рынок гнутые элементы, большепролетные балки, отделочные профилированные элементы ( плинтусы, вагонка радиусная, наличники, половая доска), применение которыхпозволяет реализовать оригинальные архитектурные замыслы и придать законченность внутреннему пространству дома. Дома из клееного бруса, как и все деревянные дома, относительно легкие и не требуют мощного фундамента.

  Итак, деревянный дом по технологии клееного бруса обладает целым рядом объективных достоинств:

- Не меняет своей формы во время эксплуатации.
- Дает минимальную усадку по высоте и не растрескивается.
- Длина деталей из клееного бруса достигает 11 метров.
- Высокое качество лицевых поверхностей не требует дополнительной отделки.
- Не требует уплотнителя; пазы и гребни по длине бруса жестко фиксируются.
- Утеплитель не нужен.
- Короткие сроки строительства.

  Стройные линии, прочность и легкость конструкции, здоровая атмосфера и радующее глаз сияние натуральной древесины – современный дом для современного человека.

вверх