# Смесители

Сегодня на российском рынке сантехнического оборудования представлено огромное количество фирм-производителей, предлагающих смесители, различные по цвету, форме, функциональным особенностям, цене и многим другим параметрам. Немудрено, что неискушенный потребитель легко теряется среди раскрученных брендов, часто полагаясь при выборе столь необходимого для любой ванной комнаты изделия на рекомендацию продавца или знакомых, столкнувшихся с этой проблемой ранее.

Однако существует целый ряд технических показателей, которые необходимо учитывать, покупая смеситель. Как минимум, это эксплуатационные характеристики и дизайн.

Все представленные сегодня на рынке смесители по своим конструкционным особенностям делятся на несколько типов. Самая распространенная модель - вентильный смеситель с двумя кран-буксами (ручками, регулирующими поступление горячей и холодной воды). Эта модель знакома любому отечественному потребителю, поскольку пару десятилетий ничего другого на всем постсоветском пространстве просто не существовало.

Второй, ставший сегодня особенно популярным, тип - монокомандные (по-другому - однорукие) краны. Это смесители с шаровым механизмом, в которых напор воды и ее температура регулируются движением вверх-вниз и влево-вправо единственной ручкой.

Вентильные смесители несколько дешевле шаровых, но они не так удобны в эксплуатации и требуют регулярной смены уплотнителей. Зато их можно легко отремонтировать, и они хорошо адаптированы к нашим условиям - жесткой хлорированной воде. Шаровые смесители плохо переносят твердые частицы и соли, растворенные в воде, и поэтому довольно быстро выходят из строя. Чтобы их восстановить, придется полностью заменить не слишком-то дешевый шаровой модуль. Впрочем, предотвратить быстрый (всего 4-5 лет) выход из строя можно, установив фильтры очистки воды.

Реже двух упомянутых выше конструкций используют краны с термостатом и компенсатором давления. По бокам такого смесителя расположены две ручки, одной из которых контролируют напор воды, а второй, на которой есть специальная метка, - температуру. Процесс этот происходит не "на ощупь": на корпусе крана рядом с регулятором нанесены цифры. Чтобы получить комфортную температуру, необходимо лишь совместить метку ручки с нужной цифрой - и вода "на заказ" готова. Однако, по словам специалистов, такое "чудо" совершается далеко не всегда. Дело в том, что смесители с термостатом не рассчитаны на российский водопровод с его непостоянным давлением и плохим качеством воды. Несовершенство системы водоснабжения приводит к частым поломкам и даже выходу из строя таких конструкций.

Самыми экзотическими на сегодняшний день можно считать модели с фотоэлементом и сенсорным управлением. В конструкции такого смесителя включающий и отключающий воду рычаг отсутствует, а на корпусе есть небольшой экран, за которым установлен инфракрасный датчик постоянного излучения, реагирующийна движение рук. Как только руки попадают в зону действия луча, он передает сигнал устройству, которое включает воду.

В заключение хотелось бы остановиться на так называемых "скрытых" смесителях. Сейчас очень модно убирать все коммуникации в стену. Однако это трудоемкая и дорогая работа, для выполнения которой необходима консультация специалиста. В некоторых случаях вместо того, чтобы долбить стену, поступают проще: строят легкую перегородку, за которую прячут трубы, подводку и смеситель, так что из стены "растут" только рукоятки регулировки напора и температуры воды и излив смесителя. Это имеет смысл делать только в большой ванной комнате, когда можно с легкостью пожертвовать пространством ради внешних эффектов.

## Экипировка

Выбирая смеситель, особое внимание следует уделить одной из важнейших деталей - запорному клапану. Если для смесителей с кран-буксами это не актуально, т. к. их работоспособность определяется степенью износа уплотнителя (т.е. прокладки), то у шаровых смесителей срок эксплуатации определяется как раз таки надежностью и долговечностью запорного клапана. В большинстве случаев эту деталь делают из металла и керамики, устойчивых к истиранию и химическим воздействиям. Гораздо реже конструкция представляет собой полый шар или диск из высококачественной нержавеющей стали. Подобные смесители не страдают быстрым износом уплотняющих прокладок, зато они очень чувствительны к растворенным в воде солям и особенно к грязи. А так как подгонка элементов очень точная, достаточно попадания соринки, чтобы вызвать неисправность.

Подробнее следует остановиться и на тех конструктивных особенностях смесителя, которые не считаются первостепенными и не влияют на его работоспособность. Это получающие все большее распространение так называемые выдвижные изливы (выдвижные носики), донные клапаны, которые делают возможным открытие и закрытие слива раковины, если потянуть за рычажок в задней части смесителя, и ряд других. Все эти составляющие должны быть выполнены из прочного высококачественного материала, что позволит существенно продлить срок эксплуатации смесителя.

## Лидеры

Труднее всего классифицировать смесители по качеству, т. к. количество представленной на рынке продукции просто невозможно отследить и подвергнуть испытаниям, на основе которых можно было бы сделать выводы. Тем не менее, есть производители, сумевшие доказать свое превосходство и закрепить лидерство.

Среди европейских компаний первое место, бесспорно, принадлежит немецкому концерну HANSGROHE (Германия) и его элитным брендам Axor и Pharo. Изделия, выпущенные под этими марками, достаточно дороги и европейцы, и россияне сумели по достоинству оценить их высокие технические характеристики и оригинальный дизайн. К тому же на всю свою продукцию HANSGROHE предоставляет многолетнюю гарантию. Прежде чем выпустить новинку "в свет", компания проводит длительные испытания, состоящие из более чем 200 тыс. циклов, приравниваемых к использованию смесителей семьей из четырех человек в течение десяти лет.

## Золотая середина

Следующими по качеству и ценовому ряду идут модели фирмы ORAS (Финляндия). Они несколько дешевле смесителей от HANSGROHE, уступают им по качеству (многие модели имеют пластиковые детали) и широте ассортимента. В России продукция финнов известна уже более 20 лет и хорошо себя зарекомендовала. В ряде смесителей ORAS используется так называемая экологическая кнопка, ограничивающая напор воды при подъеме рукоятки. При нажатии кнопки и одновременном подъеме рукоятки поток воды увеличивается, а при повороте рукоятки поступает горячая вода. Это придумано с целью водо- и теплосбережения, поскольку в Финляндии стоят счетчики расхода воды.

Итальянские смесители по качеству зачастую уступают немецким и финским, но превосходят их в дизайне и ассортименте. Да и разброс цен на них достаточно широк. Среди дорогих и качественных можно назвать GESSI и FIR, более доступные по цене - SOL, FIORE, FRISONE S.R.L.

Если вы все-таки решите приобрести более дешевый смеситель другой страны-производителя, это не будет означать катастрофического снижения качества. Ряд фирм, такие как ELIU ВOET (Испания), HANSA, JADO, DM (Германия), DELTA FAUCET (США) выпускают добротные и надежные модели и дают длительную гарантию на свою продукцию.

вверх