# Живые узоры паркетных полов

Дерево — один из любимых натуральных материалов, традиционно используемых для отделки и украшения жилища. Оно наполняет дом непревзойденной красотой естественных живых линий и богатством натуральных оттенков, несет с собой уют, тепло и свежий лесной аромат... Вы ощутите это сразу, как только в вашем доме будут бережно сложены пачки с паркетом.

Паркет обычно настилают после того, как закончены все строительные, монтажные и отделочные работы, чтобы исключить возможность увлажнения и загрязнения паркетного покрытия. Приобретенный паркет должен акклиматизироваться в доме, поэтому его покупают заранее, когда подготовительные работы только начались, складывают в помещении и дают отлежаться две-три недели.

Штучный, или наборный, паркет производится из цельного куска древесины. Каждая планка (еще их называют плашками) имеет паз и гребень, которые служат для соединения их между собой и, как правило, являются границей между основанием планки и ее рабочим слоем. Последний после укладки паркета подвергается дальнейшей обработке, а именно циклевке и шлифовке. На основании каждой планки имеются так называемые компенсационные пропилы.

Паркетные планки упаковывают в полиэтилен для предотвращения пересушки или попадания влаги. При настилке любого паркета влажность воздуха в помещении должна быть не выше 60%, а температура — не ниже 10 градусов. Стяжка — основание под паркет готовится самым тщательным образом. Оно должно быть прочным, сухим, чистым, ровным и стабильным и иметь влажность не более 6%. Нарушение этих правил может привести к весьма неожиданным и непоправимым последствиям.

Срок службы паркета определяется несколькими факторами — толщиной рабочего слоя, техническими свойствами древесины, качеством стяжки и прочностью лакового покрытия. В доме, где бывает много людей и ведется активный образ жизни, рекомендуется использовать планки толщиной не менее 22 мм или выбирать твердые породы дерева. Великолепную прочность, стойкость к повышенным нагрузкам и воздействию химических веществ помогут обеспечить высококачественные лаки.

В современной отделке используется множество способов укладки штучного паркета. Классическая «елочка» в одну, две или три планки создает ощущение движения. Ее можно уложить привычным способом вдоль комнаты, а можно укладывать начиная с угла, придав ей новый, современный стиль. Сторонникам минимализма и простоты по душе придется палубная укладка или, как ее еще называют, вразбежку — планки при этом располагаются стройными рядами, друг за другом.

Правильно подобрав размер паркетных планок, тип укладки, цвет и текстуру дерева и используя декоративные элементы, можно исправить архитектурные недостатки помещения или подчеркнуть достоинства. Например, если комната очень длинная и узкая, паркет поможет ее визуально расширить. Выберите штучный паркет светлых тонов (бук, граб, ясень, клен, береза или лиственница) со средними или крупными планками, уложите вразбежку, и вы получите желаемый результат. Длинные смягчающие линии пола с такой укладкой влекут взгляд вперед, создавая ощущение простора. Еще больший зрительный эффект дает двойная палубная укладка (по две планки вместе), формирующая более крупный рисунок. Она как бы «раздвигает» стены, делая помещение свободнее.

Еще одним популярным видом укладки является квадрат. При этом используются планки не только одинаковой длины, кратной ширине, но и двух разных длин. Квадрат можно уложить обычным способом, вдоль комнаты в едином ритме строгих прямых форм, но если его развернуть по диагонали, получится абсолютно другой зрительный эффект. Такая укладка заметно оживит интерьер и придаст напольному покрытию совершенно другую фактуру. Тема квадрата позволяет разнообразить отделку любого помещения. Можно исполнить паркетное покрытие в едином цветовом решении, из одной породы древесины или использовать две. Комбинирование различных видов паркетных планок, контраст темного и светлого сделает интерьер оригинальным и индивидуальным.

На базе квадрата разработано множество тем для укладки штучного паркета. Самая многоликая форма, являющаяся частью многих изящных исторических интерьеров, — плетенка. Она имеет массу вариантов сочетания цветов, разнообразие художественных решений, но требует от паркетчика особого мастерства и высокой квалификации, а кроме того, занимает довольно много времени.

Породу дерева и соответственно цвет паркетного покрытия, а также рисунок укладки подбирают с учетом назначения каждого помещения. Что хорошо для гостиной, может быть совершенно неуместно в детской или кабинете. Однако не возбраняется и во всех помещениях использовать один тип укладки планок из одной породы древесины. В таком случае в противовес монотонности паркетного покрытия следует сделать акценты на других деталях оформления интерьера.

Не надо забывать еще об одном немаловажном факторе при выборе паркета — освещенности помещения. В комнате, выходящей окнами на север, лучше настелить пол теплых, светлых тонов, для южной стороны подойдут более темные или холодные оттенки. Разумеется, можно и отступить от общепринятых правил, если над вашим интерьером работал опытный дизайнер и вы получили убедительные рекомендации. Но попробуем пофантазировать сами и, выбирая паркет, вглядеться в необыкновенные живые узоры каждой планки, застывшие на ней неповторимым завитком или ровной линией. Обратите внимание, как богата множеством различных оттенков палитра природного материала.

Паркетные полы экологичны, прочны, красивы и при правильной укладке прослужат не один десяток лет. Конечно, укладка штучного паркета — дело трудоемкое и совсем не дешевое, но результат оправдывает вложенные средства — паркетное покрытие не только органично вписывается в самые разные интерьеры, но и открывает бесконечные возможности для дизайнерских решений.

вверх