# Интерьер малогабаритной квартиры

Решив изменить интерьер своей малогабаритной квартиры, вам совсем не обязательно ломать внутренние стены и возводить новые изогнутые перегородки. Конечно, такой способ может значительно "расширить" пространство квартиры, однако подходит он далеко не каждому. Первый недостаток такого архитектурного решения лежит на поверхности – разрушение старых стен и возведение новых занятие далеко не простое, требующее профессиональных навыков, существенных затрат времени, сил и денег.

Прежде, чем сломать какую-либо из стен в вашей квартире, вам непременно потребуется согласование. А для того, чтобы его получить нужно или самому пройти огромное количество инстанций со всеми вытекающими из этого последствиями, или запалить определенную сумму денег, чтобы это сделала за вас фирма, занимающаяся этим профессионально. Так что будем исходить из того, что вам не придется ничего ломать и строить заново, гораздо проще будет все распланировать так, чтобы было место и для работы, и для отдыха.

Прежде всего, нужно составить подробный план уже имеющегося помещения со всей мебелью. Произведите тщательные обмеры высоты, ширины и длины всех имеющихся в доме помещений с помощью рулетки. Отметьте все ниши, выступы и неправильные углы. Из-за того, что в большинстве квартир стены не слишком ровные, вам необходимо сделать 4 замера на каждой стене. Сначала измерьте ее ширину возле пола, затем возле потолка. После чего определите высоту возле стыка с соседней стеной, то есть в углах. Чтобы получить общую площадь стен всей комнаты, возьмите большие расстояния ширины и длины, перемножьте их и затем сложите величины площади каждой стены.

Рассчитывая площадь потолка, обмерьте его по всему периметру, а опять же возьмите только большие размеры.

Рассчитывая площадь окон, следует обмерить оконный проем сверху, снизу, определить высоту окна с двух сторон и рассчитать площадь подоконника.

Далее составьте план вашей квартиры на миллиметровой бумаге, задав определенный масштаб, который выдерживайте на протяжении всего процесса. Самыми распространенными и удобными являются масштабы 1:50 и 100. Например, при масштабе 1:50 каждый метр габаритных размеров будет равен 0,5 см. на плане. При этом полезно отметить высоту стен, дверей и окон. Чтобы было проще ориентироваться, обозначьте внешние стены двойной линией толщиной 0,5 мм, а внутренние перегородки двойными линиями, но в два раза тоньше. Окна на плане обозначаются, как ограниченные с двух стороной прямоугольники соответствующего размера (разумеется, находящи6ся “внутри” стены), с двумя дополнительными линиями (стеклами) внутри. Двери показываются как дверь выглядит как косая линия (конец ее смотрит в ту сторону, куда она открывается).

Затем таким же образом измерьте мебель. Чтобы нанести ее на план, представьте, что вы видите свой диван, стол или стул сверху. И вы легко сможете обойтись простыми геометрическими формами. Например, кровать изображается, как прямоугольник соответствующих размеров с условным изображением подушек (одной или двух – в зависимости от того, какая это кровать – одно- или двуспальная). Все светильные приборы перечеркиваются крестиками, а контуры предметов, перекрывающих друг друга, наносятся пунктирной линией.

Если вы владеете какой-либо дизайнерской программой, то вы можете просто внести все нужные вам размеры в нее и, вычертив план, получить как трехмерное изображение, так и возможность двигать легко мебель и сразу же видеть результат. Если вы только намериваетесь освоить подобную программу, советуем приобретать что-либо попроще, например, House Beautiful (если, конечно, вы не собираетесь заниматься дизайном профессионально). Не забудьте приобрести также самоучитель или какое-нибудь пособие по данной программе, или воспользуйтесь помощью, которая находится уже в самой программе.

Если у вас нет такой возможности, предлагаем два варианта, как вы можете двигать свою мебель на плане. Самый простой способ – это "вырезать" имеющуюся мебель из плотной бумаги или картона (лучше цветного). В этом случае вы легко сможете передвигать все эти квадратики и прямоугольники по вашему плану, ища им наилучшее месторасположение. Не хотите вырезать – воспользуйтесь калькой - наложите ее на ваш план и, обводя на ней новой местонахождение предметов, вы каждый раз будете получать новый интерьер. Потом просто выберите лучший.

вверх