# Жидкие обои

У многих моих знакомых словосочетание «жидкие обои» пробуждает ассоциацию «жуткие обои». При этом люди представляют себе что-то медузообразное, склизкое, предположительно, из глубокого космоса. Словом то, с чем положительно нельзя совладать. Мне хотелось бы опровергнуть это расхожее представление о данном виде настенного покрытия. Ведь не так страшен черт как его малютки!

Жидкие обои в своем первоначальном состоянии выглядят как мелкие белые опилки. (Надеюсь, все еще помнят Винни Пуха и его знаменитую песенку?) Одного стандартного пакета сухой смеси (1 килограмм) хватает на 5 квадратных метров поверхности. Материал практически сразу готов к применению. «Опилочную» смесь надо поместить в пластмассовую тару, добавить теплой воды и все перемешать. Полученное «снадобье» требуется настаивать в течение 10-15 минут. За это время масса должна набухнуть. После этого в нее добавляют нужный краситель и снова перемешивают. Раз-два, вот вам и обои! Нанесение обоев на стену не представляет особого труда. Для этого используется шпатель или валик. Сначала на стену приклеивают комок обоев, а потом раскатывают его, как тесто, в разных направлениях. Материал жидкий, поэтому можно сказать, что обои во время нанесения выравниваются сами. Удивительно и то, что с помощью жидких обоев можно даже выровнять незначительные дефекты стены. Поверхность получается совершенно гладкой: на ней нет швов, которые в любом случае появляются, когда мы клеим бумажные или какие-либо другие «твердые» обои. С этим потрясающим качеством связано и то, что при небольших повреждениях обои можно подмазать-подкрасить без ущерба внешнему виду стены. Высохшее же покрытие напоминает по своей фактуре мелкий твердый пенопласт.

Обычно для высыхания поверхности требуются одни сутки. Если вы не успели покрыть обоями всю площадь за один день, то «это не страх», как говаривал всеми любимый студент из Вьетнама Ли Вонг Ян. Если материал успел высохнуть, надо намочить его край водой и «пририсовать» к нему остальное.

Какие еще преимущества есть у жидких обоев? В состав материала входят антистатические добавки, способствующие тому, чтобы обои не собирали на себя пыль. Поскольку обои накладываются на стену достаточно толстым слоем (около 2 мм), они способствуют хорошей звукоизоляции и обладают утепляющими свойствами. Согласитесь, это очень важно, чтобы соседский бум-бокс не действовал вам на нервы, и чай не замерзал прямо в чашке. Кроме того, это покрытие является экологически чистым. Одной из причин, по которой жидкие обои завоевали популярность на зарубежном и отечественном рынках, является то, что, нанося их на стены, потребитель может создать свой собственный дизайн помещения. Можно сделать стену какого-нибудь умопомрачительного или неповторимого цвета, смешав несколько исходных оттенков. Еще оригинальнее будет смотреться рисунок. Как его сделать? Рисунок помещается на поверхность стены, после чего на него наносятся жидкие обои какого-либо цвета. Получившийся цветной кусочек подсыхает в течение суток. После этого производится подрезание его кромки точно по форме рисунка. Затем рисунок по всей поверхности заклеивается монтажной лентой, чтобы на него не попала краска от следующего номера нашей программы, то есть обоев другого цвета. Их наносят в стык и также дают высохнуть. Когда желаемый эффект достигнут, ленту с рисунка удаляют. Хотя проведение данного мероприятия, или, э-э-э, операции Ы, требует много времени, но в данном случае цели оправдывают затраты.

Ну, все себе уяснили, что не обои хозяева человека, а он их сюзерен?! Все поняли, что не надо прятаться под кровать при виде скромного пакетика с надписью "жидкие обои"? Дерзайте: смелее клейте комок к стене и туды его, туды! Флаг вам в руки!

вверх