             Перечень изменений в МАЭСТРО версии 4.13 (1.03.00)
                   по сравнению с версией 4.12 (25.10.99)



       1. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К полностью завершен первый монолит-
    ный участок - две балки и плита сверху.

       2. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К добавлен второй монолитный участок
    - две балки и плита снизу.

       3. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К добавлен третий монолитный участок
    - монолитная заделка с опорой на две плиты, который не завершен - отсут-
    ствует функция отрисовки монолитного участка.

       4. В модуле "Перекрытия" МАЭСТРО-К добавлены функции для оформления
    плана под перекрытия.

       5. В функцию формирования информации об отделке помещений добавлена
    возможность внесения информации о покрытии пола (паркет, дощатый пол,
    линолеум и т.п.).
       Для реализации этого заменен блок помещения. При формировании инфор-
    мации об отделке помещений в старых чертежах, в которых уже использован
    старый блок помещения, автоматически происходит замена старых блоков
    помещения на новые и можно задавать информацию о покрытии пола.
       Следует отметить, что старые блоки помещения, перенесенные на слои
    планов, не заменяются. В этом нет ничего страшного. Просто в такие
    (старые) блоки не заносится информация о покрытии пола и, соответствен-
    но, ее не будет в нестандартной ведомости, о которой говорится ниже.
       Добавлена фунция выдачи нестандартной "Ведомости отделки помещений
    с покрытиями полов", которая, как и стандартная ведомость, имеет два
    варианта: с наименованиями помещений и с номерами помещений (с объеди-
    нением помещений с одинаковой отделкой).
       Создана База видов покрытия полов, которую пользователь может легко
    модифицировать, также, как и другие Базы.

       6. В комплекс "Тексты" (падающее меню "Общ1") добавлен маленький
    подкомплекс "Работа с Файлами", состоящий из двух функций: "Прочитать
    Текст из Файла" и "Записать Текст в Файл".
       Эти функции входили в DOS-овские версии МАЭСТРО, но не были включены
    в версию под Windows по причине наличия аналогичных команд в AutoCAD'е.
       Старые пользователи МАЭСТРО попросили включить эти функции и в версию
    под Windows в связи с тем, что при чтении из файла командой AutoCAD'а
    результатом является мультитекст, который объединяет строки текста в
    единый примитив, который сложнее редактировать, чем просто набор
    отдельных строк.
       Функции "Прочитать Текст из Файла" и "Записать Текст в Файл" немного
    модифицированы по сравнению с DOS-овской версией. Вместо ввода параметров
    с помощью запросов в командной строке используются диалоговые окна. Также
    диалоговые окна используются и для выбора файлов.

       7. В комплекс "Стены (отрезки с высотой)" (падающее меню "Стены")
    добавлен маленький подкомплекс "Отверстия для инженерных коммуникаций",
    состоящий из двух функций: "Отрисуй отверстие" и "Таблица отверстий".
       Эти функции также входили в DOS-овские версии МАЭСТРО, но не были
    включены в версию под Windows. И также по просьбе старых пользователей
    МАЭСТРО включены в версию под Windows.
       Точнее, в DOS-овской версии это была одна функция, которая запрашивала
    режим работы: рисовать очередное отверстие или выдать таблицу отверстий.
    В версии под Windows эти режимы работы разделены на уровне меню.
       Также в версии под Windows вместо ввода параметров с помощью запросов
    в командной строке используются диалоговое окно.

       8. Добавлена новая функция "Получение плоской проекции экранного вида
    с использованием Windows Meta File" (в падающее меню "Фасады и Разрезы").
    Функция реализована на основе пары команд WMFOUT - WMFIN. Эта функция
    компенсирует отсутствие возможности работать с DXB-файлами в AutoCAD'е
    2000, хотя ею можно пользоваться и при работе с AutoCAD'ом R14.
       Перед запуском функции следует на экране установить то аксонометри-
    ческое или перспективное изображение, которое нужно получить в плоском
    виде. Функция предлагает выбрать объекты, которые должны попасть в плоское
    изображение, затем переходит в план МСК и просит указать точку вставки
    плоского изображения (верхний левый угол).
       Вставленное плоское изображение заключено в рамку и является блоком,
    который можно при желании расчленить.
       Если выполнить команду "Покажи Предыдущий" ("Zoom Previous"), то
    будет восстановлен тот вид, с которого получали плоское изображение.
       Следует отметить, что размеры полученного таким образом плоского
    изображения не совсем точны: размеры отличаются от истинных на величину
    порядка 0.1 - 0.2 процента. Поэтому для получения, например, фасада или
    разреза, который нужно образмеривать, лучше использовать функцию
    "Получить Фасад/Разрез", которая не искажает размеры.

       9. В комплекс "Заливка замкнутых полилиний" (падающее меню "Поли")
    добавлены новые функции "Удаление заливки замкнутых полилиний прими-
    тивами ФИГУРА (SOLID)" и "Удаление заливки замкнутых полилиний прими-
    тивами 3-ГРАНЬ (3DFACE)".

       10. В функциях построения кровли по контуру в плане и модификации
    кровли (меню "Кровля") изменен минимальный допустимый угол наклона
    ската кровли. Прежнее значение 5 градусов заменено на 0.001 градуса.

       11. В функции "Колонны бетонные ж/б (трехмерные)" (меню "Общ1" --->
    "Колонны") устранена ошибка, из-за которой не рисовался массив колонн.

       12. Устранена ошибка: при формировании информации об отделке поме-
    щений площадь стен и панелей (для 3D-стен) устанавливается равной нулю.
    Эта ошибка возникла в версии 4.12. В предыдущих версиях ее не было.

       13. Устранена ошибка в функции "Отрисуй линию сечения в плоскости
    ската". Функция попросту сразу же "вылетает". Эта ошибка проявлялась
    только при работе с AutoCAD'ом 2000. В AutoCAD'е R14 функция нормально
    работала.

       14. Исправлено еще несколько обнаруженных ошибок.

----------------------------------------------------------------------------

       Обнаруженные ошибки (с dwg-файлами, желательно в сжатом виде, и
    комментариями), а также замечания и предложения по развитию пакета
    МАЭСТРО можно направлять по e-mail:

                         maestro@i.kiev.ua

----------------------------------------------------------------------------
