Рациональные дома с мансардой

| ПРОЕКТЫ | ПОКУПКА ПРОЕКТА | СТАТЬИ | МОЙ HOMEPLANS | О «КОЛЛЕКЦИИ КОТТЕДЖЕЙ» | КОНТАКТЫ

Покупка проекта

Как выбрать проект 100% загородного дома

Характеристики проектов

Что важно при заказе?

Лицензионное соглашение

Условия и Ограничения

Состав заказа

О требованиях к проекту

О гарантиях автора

Изменения в проектах

Цены на проекты

О комплекте застройщика

Проще согласовать проект

Как сэкономить до 10%!

Как быстро получить проект

Как оплатить заказ

Отделения Внешторгбанка

После покупки проекта

Фирменная поставка

Согласование проекта

# Что вы получите вместе с заказом

Мы представляем проекты частных домов в варианте полного комплекта рабочих чертежей, включающего в себя архитектурный, конструкторский и инженерные разделы. Для некоторых из проектов доступны только архитектурно-строительные чертежи (без инженерных разделов). Эскизные решения, не прошедшие полного цикла проектирования, мы не предлагаем!

В зависимости от выбранного проекта состав документации может различаться по степени детализации и объемам разделов, но независимо от этого каждый проект всецело соответствует установленным законом требованиям и готов для строительства индивидуального жилого дома.

Изучая проекты по нашему сайту, вы ориентируетесь на эскизы, созданные художниками, чтобы дать вам возможность представить, как тот или иной дом может выглядеть построенным на ландшафте. Также, вы знакомитесь с планами этажей, которые для вашего удобства мы разделили цветами на зоны с разным назначением. В отличие представления в журналах и на сайте, получаемая вами документация, представляет собой рабочие чертежи, схемы, спецификации с цифрами, размерами и отметками, выполненными в черно-белом виде и предназначенными для работы с профессиональными строителями.

## I. Архитектурный раздел (АР)

Включает: ведомость чертежей, общие данные о проекте и спецификации, планы этажей, фасады, разрезы, план кровли, ведомость оконных и дверных блоков.

### ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ

На этих листах показаны планировки каждого из этажей дома. Здесь изображены все внутренние помещения, их габаритные размеры и площади, обозначены входы в дом, расположение внутренних дверей, окон, вентиляционных шахт и каминов с дымоходами. Также по планам можно определить толщину стен и перегородок, высоту этажа относительно нулевой отметки (как правило, от уровня земли). Следует иметь в виду, что все размеры указаны по осям соответствующих стен.

### ФАСАДЫ

Эти чертежи демонстрируют фронтальные изображения дома с каждой из сторон. Обозначены окна, двери, гаражные ворота, балконы, прочие элементы фасада, свесы и конек кровли и их расположение по высоте (отметки от нулевого уровня, обозначенного здесь же).

### РАЗРЕЗЫ

В проектах приводятся, как правило, несколько разрезов (чертеж вертикального сечения дома), но обязательно присутствуют продольный и поперечный разрезы. По ним легко определить высоту помещений на этажах, величину заглубления подвала или цокольного этажа, угол наклона скатов кровли в мансарде.

## II. Конструктивный раздел (КР)

Включает: общие данные, схемы расположения элементов фундаментов, перекрытий, лестниц, стропильной конструкции, детальные чертежи отдельных узлов, спецификации изделий и материалов.

### ДЕТАЛИРОВОЧНЫЕ ПЛАНЫ МОНТАЖА

Такие чертежи поэлементно демонстрируют конструкции фундаментов, перекрытий, стропильной системы, полов и пр. На множестве листов представлены схемы раскладки бетонных блоков фундаментов, балок и плит перекрытий, участков монолитного бетонирования с элементами армирования и др. Наиболее сложные узлы примыкания конструктивных элементов друг к другу и детали показаны отдельно, на чертежах указаны основные размеры и привязки по осям.

## III. Инженерные разделы (ВК, ЭО, ОВ) (если доступны)

Включает: общие пояснения о расчетах, схемы систем водоснабжения и канализации (ВК), электрооборудования (ЭО), отопления и вентиляции (ОВ), спецификации оборудования, изделий и материалов.

### СХЕМЫ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

В состав документации по каждой из сетей входят планы этажей с указанием разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализации, отопления. В электрическом проекте дана информация о расчетной мощности дома, о системах заземления и молниезащиты, показаны разводки силовой и осветительной электросетей. Приведены аксонометрические схемы систем с указанием отметок высот, указаны места расположения и подключения оборудования. Отдельно даны пояснения к устройству и расчетам внутренних сетей, общие указания по монтажу и подключению приборов и сантехнического оборудования, спецификации изделий и материалов.

Мы сознательно не включаем сметы в состав рабочей документации. Специфика местного рынка материалов и услуг, транспортная доступность участка застройки, климатические особенности могут существенно влиять на цены даже в пределах одного строительного сезона, и такие сметы в большинстве случаев были бы ошибочными. Тем более, имея в своем распоряжении спецификации по разделам проекта, дающие представление об объемах и количестве материалов для строительства и оборудования дома, вы всегда сможете оценить затраты более точно самостоятельно.

© ООО «Фирма «ЛАНС» (LANS MEDIA GROUP®, LANS DEVELOPMENT®) 1993–2008.
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено. Архитектурные проекты и все архитектурно-строительные чертежи и чертежи инженерных разделов предоставляются в соответствии с условиями Лицензионного соглашения и Прочими Условиями и Ограничениями

Закажите проект сегодня! (495) 234-4357, (812) 380-0790, www.homeplans.ru